| # 検査履歴の更新 (qmptc3205m000) セッションの目的: 検査オーダの範囲を検査履歴にコピーして検査履歴を更新します。 注意 検査オーダは、実行後に ｢検査履歴｣ としてアーカイブすることができます。 重要 状況がクローズである検査オーダのみを検査履歴にコピーすることができます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 開始品目 終了品目 順序 順序 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 発生元オーダ 位置 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 位置 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 作業 作業 順序 順序 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 承認番号 承認番号 扱い単位 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 扱い単位 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 更新 [更新] オプションが表示されます。[更新] をクリックすると、検査履歴が更新されます。 |