| # 不適合報告書および処分処理 不適合報告書 (NCMR) 機能を使用すると、検査時 (品質または倉庫検査) または材料の移動時や、材料の在庫時に識別された不適合材料を報告できます。材料は、品目が関連する仕様や設計図に従っていることを検証するために検査されます。資材検査処理で不適合が検出された場合、材料がすぐに分離されます。 この処理は、購買した材料、製造オーダ向けに発行された材料、製造オーダからの完成品、販売オーダでの発行などに適用されます。 NCMR は、次のような QM 検査のあるオーダ発生元または QM 検査のないオーダ発生元に適用されます。 購買 販売 倉庫移動 SFC 製造 EP 物流 保管検査 NCMR のパラメータ設定 品質を導入するには、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションで品質管理 (QM) チェックボックスをオンにします。品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションを使用して、品質で NCMR 機能を導入します。不適合報告書導入済チェックボックスがオンの場合、NCMR 機能が品質で導入されます。ログ履歴チェックボックスがオンの場合、NCMR で加えられた変更を追跡できます。 マスタデータの設定 不適合材料タイプ (qmncm0101m000) セッションを使用して不適合材料のタイプを定義します。 厳しさ (qmncm0102m000) セッションを使用して不適合材料の厳しさを定義します。 再審委員会 (qmncm0103m000) セッションを使用して、不適合材料の再審委員会および再審委員会の所有者を定義します。 不適合の原因 (qmncm0104m000) セッションを使用して、不適合の原因を定義します。 不適合の責任者 (qmncm0105m000) セッションで、不適合材料を担当するチームまたは人員を指定します。 NCMR を作成する手順 NCMR を作成する次のステップを実行します。 手順 1. NCMR の生成 不適合報告書 (NCMR) (qmncm1100m000) セッションを使用して、NCMR の詳細をメンテナンスします。オーダ発生元に基づいて、LN にオーダの詳細が表示されます。 NCMR がマニュアルで作成された場合、オーダ発生元を入力します。 ソースオーダデータに関連する詳細 (必要な場合)、ロット識別子、材料の不適合の説明、不適合のいくつかのカテゴリ、報告者に関連する情報を入力します。 NCMR に対するアクションを担当する再審委員会および NCMR の所有者を入力します。 NCMR は、オーダ発生元に関係なく、状況がオープンで作成されます。 手順 2. NCMR の提出 不適合報告書 (NCMR) (qmncm1100m000) セッションで該当するオプションを使用して、完全性チェックおよび工順決定のために NCMR を提出し、不適合材料処分実行の担当者を識別します。デフォルトの NCMR レポートの所有者や、デフォルトの再審委員会 (MRB) を変更できます。 データを変更するには、NCMR の状況を提出済からオープンに戻します。 手順 3. NCMR の割当 不適合報告書 (NCMR) (qmncm1100m000) セッションで該当するオプションを使用して、状況が提出済の NCMR を割り当てます。 再審委員会の所有者により推奨された変更を組み込むには、状況を割当済から提出済に変更します。 手順 4. 処分 不適合報告書 (NCMR) (qmncm1100m000) セッションで、責任者/所有者が材料の不適合を調査し、必要な場合は NCMR を別の所有者または MRB に再度割り当てます。 NCMR の定義済処分の一部を次に示します。 再作業 (既存の仕様): この処分は、安全、パフォーマンス、交換可能性、信頼性、品質にマイナスの影響を与えずに再作業可能な不適合材料に行います。再作業した材料は、材料の通常のフローに戻されます。 再作業 (新しい仕様): この処分は、安全、パフォーマンス、交換可能性、信頼性、品質にマイナスの影響を与えずに再作業可能な不適合材料に行います。LN により、新しい部品番号が割り当てられます。 再分類: この処分には、不適合材料の再分類が必要で、通常は新しい部品番号の割当が必要になります。 販売業者に返品: この処分は、材料の不一致が発注先の責任であり、他の処分が推奨されない場合に適用されます。 廃棄: 不適合材料が本来の目的に使用できず、修理できません。廃棄の証拠が必要です。 現状のまま使用: 無視できる軽微な不適合が繰り返された品目、部品、または製品に使用します。 特別採用で修理: この処分は、不適合材料を、承認可能だが該当する設計図や仕様に全体として適合しない可能性がある状態にするために行います。 不具合なし: この処分は、不適合が間違って報告された場合に使用されます。この処分の材料は、通常のフローに戻されます。 手順 5. NCMR 処分の設定 状況が処分の NCMR を前の状況に戻すことはできません。 手順 6. NCMR のクローズ [NCMR のクローズ] を選択して NCMR をクローズすると、状況が自動的にクローズになります。 状況がクローズの NCMR を前の状況に戻すことはできません。 |