| # オーダの生成 (時系列オーダポイント) (whinh2201m000) セッションの目的: 特定の倉庫の品目を補充するオーダを生成します。品目と倉庫の組合せの在庫バッファレベルおよび手持予想在庫に基づいて、オーダ範囲内のオーダが生成されます。 注意 転送 (マニュアル) タイプの倉庫オーダを自動で処理するには、倉庫移動オーダの処理チェックボックスをオンにします。 転送 (マニュアル) タイプの倉庫オーダを生成すると、作成されたオーダに関する情報がレポートに出力されます。 関連トピック オーダを生成するには (時系列オーダポイント) [開始] および [終了] フィールドを使用するには オーダタイプ 倉庫オーダのタイプを識別するコード。倉庫オーダタイプにリンクしたデフォルトの倉庫手順は、その倉庫オーダタイプが割り当てられた倉庫オーダの倉庫での処理方法を決定します。ただし、デフォルトの手順は、倉庫オーダごと、またはオーダラインごとに修正できます。 LN はこのフィールドの倉庫オーダタイプを使用して倉庫オーダを生成します。倉庫オーダタイプが入力されていない場合、開始倉庫および終了倉庫に基づいて発生元別デフォルトオーダタイプ (whinh0120m000) セッションのデフォルトの倉庫オーダタイプが使用されます。 注意 取引タイプが転送の倉庫オーダタイプのみを入力できます。 オーダタイプ オーダタイプにより、オーダ手順の一部であるセッション、そしてこの手順が実行される方法および順序が決まります。 デフォルト 開始倉庫と終了倉庫に基づいて、発生元別デフォルトオーダタイプ (whinh0120m000) セッションからデフォルトの購買オーダタイプが取得されます。 番号グループ 購買オーダ番号を生成するために使用する番号グループ オーダシリーズ 購買オーダ番号を生成するために使用するシリーズ 係数 在庫分析パラメータ (whina0100m000) セッションの時系列オーダポイントオーダ範囲に定義されたオーダ範囲係数 パフォーマンスの様相 このフィールドを使用することにより、システムでのレコードが大量に増加し、システムのパフォーマンスに影響する場合があります。データの増加を制限する方法と、システムリソースの使用方法については統計在庫管理および時系列オーダポイントオーダ範囲を参照してください。 定数 在庫分析パラメータ (whina0100m000) セッションの時系列オーダポイントオーダ範囲に定義されたオーダ範囲定数 パフォーマンスの様相 このフィールドを使用することにより、システムでのレコードが大量に増加し、システムのパフォーマンスに影響する場合があります。データの増加を制限する方法とシステムリソースの使用方法については、統計在庫管理および時系列オーダポイントオーダ範囲を参照してください。 定数 在庫分析パラメータ (whina0100m000) セッションの時系列オーダポイントオーダ範囲に定義されたオーダ範囲定数の単位 仕様を含む このチェックボックスがオンの場合、 需要オーダの仕様に一致する仕様を持つ供給オーダが生成されます。 関連トピック 倉庫管理における引当およびハードペギング 所要量別最大オーダ数 LN が各所要量に対して生成可能なオーダの最大数。倉庫で、ある品目の予想手持在庫が在庫バッファの数を下回った場合、予想手持在庫と在庫バッファには異なる所要量が存在します。日ごとにさまざまな所要量が発生する可能性があります。 このフィールドと倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションの最大発注量フィールドによって、次のように所要量ごとのオーダ数が決定されます。
    RQ/MOQ = X、ただし、X > MNOR ではない場合。X > MNOR の場合は MNOR = NOR
Rq | 要求数量
MOQ | 最大発注量
X | 所要量あたりのオーダ数 (X > MNOR ではない場合)
MNOR | 所要量別最大オーダ数フィールドの値
NOR | 所要量あたりのオーダ数 (X > MNOR の場合)
例
要求数量 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000
最大発注量 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000
所要量別最大オーダ数 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3
生成されるオーダの数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1
生成されるオーダあたりの数量 | 4 × 250 | 2 × 250 および 1 × 500 | 2 × 250 および 1 × 1500 | 4 × 250 | 1 × 1000
このフィールドは、倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションの最大発注量で決定された数量よりも少ない数のオーダを生成するために使用することができます。たとえば、より多くのオーダを処理することなく、通常の数量よりも多くの数量を補充する必要がある場合などです。 倉庫移動オーダの結合 このチェックボックスがオンの場合、ヘッダデータが一致する複数のオーダラインが 1 つのオーダに結合されます。 オーダ間隔内で結合 このチェックボックスがオンの場合、同じオーダ間隔内にあるすべての倉庫オーダが 1 つのオーダに結合されます。また、同じ品目とオーダヘッダ情報を含むオーダが結合されます。 オーダ間隔は、倉庫 - 品目 (whwmd2510m000) セッションで定義できます。 倉庫 - 品目 (whwmd2510m000) セッションの品目オーダデータの使用チェックボックスをオンにすると、オーダ間隔が品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) セッションから取得されます。 LN では、品目と倉庫の組合せごとに、次のように倉庫オーダが結合されます。 最初の倉庫オーダに指定された品目のオーダ間隔が確認されます。 ステップ 1 で取得したオーダ間隔内にあるすべての倉庫オーダが 1 つのオーダに結合されます。 2 番目の倉庫オーダに指定された品目のオーダ間隔が確認されます。 ステップ 2 で取得したオーダ間隔内にあるすべての倉庫オーダが 1 つのオーダに結合されます。 すべての倉庫オーダが結合されるまで、この処理が継続します。 倉庫移動オーダの処理 このチェックボックスがオンの場合、転送オーダは倉庫オーダタイプのステップに従って自動的に処理されます。 番号グループ 倉庫オーダ番号を生成するために使用する番号グループ オーダシリーズ 倉庫オーダ番号を生成するために使用するシリーズ 番号グループ 製造オーダ番号を生成するために使用する番号グループ オーダシリーズ 製造オーダ番号を生成するために使用するシリーズ |