| # 在庫約定の純需要の計算 次の例では、在庫約定の純需要の計算について説明します。 例 3 : 需要オーダに対する純需要が計算された在庫約定 例 2 と同様に、2 番目の購買オーダを受領した後、現在では 3 個の手持在庫が利用可能であり、入庫数量は 9 個です。 在庫約定は、1 つの特定の需要に対して存在できます。たとえば、在庫約定が 2 個分の販売オーダ S3 用に存在します。販売オーダの実際の不足は、この場合は 10 個ではなく 8 個です。ただし、S3 の不足はまだ 10 として表示されています。 手持の数量は、利用可能な手持数量です。これには、セッションで表示されるように、需要の在庫約定が含まれています。セッションに表示されない需要の在庫約定は、この手持数量には含まれていません。 注意 在庫約定は需要ラインごとに考慮する必要があります。結果として、次が適用されます。 DMS セッションで需要ラインに作成された数量割当は、最低でも需要ラインの約定引当済在庫を満たす必要があります。 割当済入庫数量と割当済手持数量の合計は、最低でも約定引当済数量と同じであることが必要です。 入庫数量は強制クロスドッキング範囲内なので、まず入庫数量が割り当てられ、次に手持数量が割り当てられます。
品目 | X
倉庫 | WH1
棚卸単位の 入庫数量 | 9 個
手持在庫 | 3 個
DMS セッションでの分配は次のようになります。
優先順位 | 日付 | 需要 | 倉庫 | 不足 | 割当済入庫済 数量 | 割当済の在庫 | クロスドックオーダ
106 | 14-4-2005 | 販売 S4 | 2 | 2 | 2 |  | CD4: 7 個- 計画済
203 | 11-4-2005 | 販売 S1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
205 | 13-4-2005 | 販売 S3 | 2 | 5 |  | 2 |
212 | 15-4-2005 | 転送 T2 | 1 | 5 |  |  |
500 | 20-4-2005 | 予測 F1 | 2 | 20 |  |  |
12 個を分割する必要があるにもかかわらず、需要 S3 の在庫約定が原因で、10 個分の需要 S1 を満たすことができません。 需要ラインごとに割り当てられる利用可能な入庫数量は、次のように計算されます。
    入庫数量 - 割当済入庫数量
需要ラインごとに割り当てられる利用可能な手持数量は、次のように計算されます。
    手持 - (他の需要への約定引当済 + 割当でカバーされるその他の需要に対する約定) - その他の需要に割り当てられた手持
割当済数量の計算は次のとおりです。
需要 | 不足 | 利用可能な入庫の計算 | 利用可能な入庫 | 利用可能な手持の計算 | 利用可能な手持 | 割当済の入庫 | 割当済の手持
S4 | 2 | 9 - 0 | 9 |  |  | 2 |
S1 | 10 | 9 - 2 | 7 | 3 - (2 + 10) - 0 | 1 | 7 | 1
S3 | 5 | 9 - 9 | 0 | 3 - (0 + 0) - 1 | 2 |  | 2
T2 | 5 |  |  |  |  |  |
F1 | 20 |  |  |  |  | __ | __
合計 |  |  |  |  |  | 9 | 3
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
入庫数量が強制クロスドッキング範囲外なので、まず手持数量が割り当てられ、次に入庫数量が割り当てられます。 DMS セッションでの分配は次のようになります。
優先順位 | 日付 | 需要 | 倉庫 | 不足 | 割当済入庫済 数量 | 割当済の在庫 | クロスドックオーダ
106 | 14-4-2005 | 販売 S4 | 2 | 2 | 1 | 1 | CD4: 7 個- オープン
203 | 11-4-2005 | 販売 S1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
205 | 13-4-2005 | 販売 S3 | 2 | 5 |  | 2 |
212 | 15-4-2005 | 転送 T2 | 1 | 5 |  |  |
500 | 20-4-2005 | 予測 F1 | 2 | 20 |  |  |
割当済数量の計算は次のとおりです。
需要 | 不足 | 利用可能な入庫の計算 | 利用可能な入庫 | 利用可能な手持の計算 | 利用可能な手持 | 割当済の入庫 | 割当済の手持
S4 | 2 | 9 - 0 | 9 | 3 - (2 + 0) - 0 | 1 | 1 | 1
S1 | 10 | 9 - 1 | 8 | 3 - (2 + 0) - 0 | 0 | 8 | 0
S3 | 5 | 9 - 1 - 8 | 0 | 3 - (0 + 0) - 1 | 2 |  | 2
T2 | 5 |  |  | 3 - (0 + 0) - 1 - 2 | 0 |  |
F1 | 20 |  |  |  |  | __ | __
合計 |  |  |  |  |  | 9 | 3
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
関連トピック 純需要の計算、需要の優先順位指定、および数量の割当 クロスドックオーダ処理中の純需要の計算 動的クロスドッキング クロスドッキングタイムフェンス 強制クロスドッキング範囲 クロスドッキング設定の影響 |