| # 残余製造時間を算出するには 製造が開始されると残余製造時間が徐々に減少していき、やがて作業が完全に完了します。 LN での残余製造時間の計算方法は、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの残余製造時間の計算方法フィールドの設定によって決定されます。このフィールドで選択できる計算方法は、次のとおりです。 計画数量 消費時間 計算方法: 計画数量 このフィールドが計画数量に設定されている場合、LN で残余オーダ数量を計算する際、次の公式が適用されます。 次に、LN では残余オーダ数量を使用して製造時間 (残余製造時間) が計算されます。LN において適用される (残余) 製造時間計算方法の詳細については、関連するトピックを参照してください。 計算方法: 消費時間 残余製造時間の計算方法フィールドが消費時間に設定されている場合、LN で残余製造時間を計算する際、次の手順が実行されます。 公式 (人時間合計 + 機械時間合計) に従って、消費時間を計算する。 公式 (計画人時間合計 + 計画機械時間合計) に従って、時間合計を計算する。 直前の 2 つの手順で求めた値を使用して、残余製造時間を計算する。 関連トピック 作業の製造時間を計算するには |