| # Provider Parameters (ttcmf0120m000) Use this session to specify the start up parameter values for a particular connector. When this session starts, the eMessage Connector automatically fills in the provider parameters using the value from the 4GL Connector field in the Service Providers (ttcmf0110m000) session. You cannot add new parameters, however you can change existing parameter values. LN fills in the information for the connector you selected in the Service Providers (ttcmf0110m000) session. The only field you can change is Parameter Value. To change a parameter value, complete the following steps: To display this session, start the Service Providers (ttcmf0110m000) session and, on the appropriate menu, click Provider Parameters. Enter the sequence number in which the parameter should be run, and enter a parameter description. Enter a new parameter in the Parameter Value field. Note You can only call the Provider Parameters (ttcmf0120m000) session from the Service Providers (ttcmf0110m000) session. Provider The name of the service provider. Provider Displays a description of the service provider. Sequence Number Displays the order of the parameters. Parameter Description Displays a description of the parameter. Parameter Value Enter the value associated with the particular parameter. |