| # Auslastung nach Kombination kritischer Optionen (tiasl3510m000) Mit diesem Programm zeigen Sie für Optionskombinationen, die in Planungsregeln für Montagelinien verwendet werden, die Anzahl der tatsächlichen Aufträge und die maximale Anzahl an Aufträgen für eine Montagelinie an einem bestimmten Datum an. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Programm Linienregeln (tiasl1570m000). Diese Daten können Sie sich im Programm Montagelinie - Linienauslastung (Diagramm) (tiasl3700m000) auch grafisch darstellen lassen. Verwandte Themen Auslastung von Montagelinienstationen Montagelinie Eine Reihe von aufeinander folgenden Linienstationen, an denen Endmontageartikel hergestellt werden. Die Herstellung der Artikel erfolgt durch Ausführung bestimmter Arbeitsgänge an jeder Linienstation. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsgangs an einer Linienstation werden die bearbeiteten Artikel zur nächsten Linienstation befördert. Eine Montagelinie ist in mehrere Liniensegmente untergliedert, die durch Puffer voneinander getrennt sind. Eine Montagelinie kann entweder eine Hauptlinie oder eine Zulieferlinie sein. Datum Der geplante Abgangstermin für die Aufträge. Optionskombination Eine Optionskombination ist eine bestimmte Kombination von Produktoptionen (zum Beispiel Farbe, Typ) für einen Montageauftrag. Jede Optionskombination kann eine einzelne Option oder eine Kombination anderer Optionskombinationen sein. Optionskombination Eine Optionskombination ist eine bestimmte Kombination von Produktoptionen (zum Beispiel Farbe, Typ) für einen Montageauftrag. Jede Optionskombination kann eine einzelne Option oder eine Kombination anderer Optionskombinationen sein. Tatsächliche Anzahl Aufträge Die Anzahl der für die Optionskombination geplanten Aufträge. Maximale Anzahl Aufträge Die für die Optionskombination maximal mögliche Anzahl an Aufträgen. Diese ergibt sich aus den Planungsregeln für die Montagelinie, die im Programm Linienregeln (tiasl1570m000) für die Kombination definiert wurden. |