| # Ändern von K-Stücklisten - Manuelle Vorgehensweise Zum Ändern und Genehmigen der Stückliste eines Konstruktionsartikels (K-Artikel) können Sie auf drei verschiedene Weisen vorgehen: Konstruktionsstücklisten über eine Stücklistenmassenänderung ändern und genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise. Änderungen in K-Stücklisten manuell vornehmen und die K-Stücklisten über eine Stücklistenmassenänderung genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise. K-Stückliste manuell ändern und genehmigen. Weitere Informationen finden Sie in der unten stehenden Beschreibung. Schritt 1. Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) Definieren Sie im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) einen neuen Konstruktionsartikel oder überführen Sie einen vorhandenen Produktionsartikel in das Modul Konstruktionsdatenverwaltung (EDM). Verwenden Sie dazu das Programm Produktionsstückliste in Konstruktionsstückliste kopieren (tiedm0205m000). Markieren Sie das Kontrollkästchen Änderungsverwaltung im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000), wenn für den K-Artikel ein Genehmigungsverfahren implementiert werden soll. Sie müssen die Genehmigung im Modul Änderungsverwaltung im Paket Objektdatenverwaltung ausführen. Schritt 2. Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) Markieren Sie den K-Artikel im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000), und rufen Sie das Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) aus dem Menü Zusatzoptionen auf. Für den K-Artikel wird eine neue Version angelegt. Der Versionsstatus lautet In Bearbeitung. Schritt 3. Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) Markieren Sie die Version des K-Artikels im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und rufen Sie das Programm Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) auf. Dort können Sie die Konstruktionsstückliste manuell erfassen oder gemäß Ihren Anforderungen ändern. Schritt 4. Für Konstruktion genehmigen Wenn Sie die Änderungen in der K-Stückliste vorgenommen haben, können Sie sie für die Konstruktion genehmigen. Markieren Sie dazu die Version im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Für Konstruktion genehmigen im Menü Zusatzoptionen. Der Versionsstatus ändert sich in Genehmigt für Konstruktion, um anzugeben, dass die K-Stückliste genehmigt wurde. Schritt 5. Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) Falls erforderlich können Sie nun festlegen, für welche (Produktions-)Artikel die Version gelten soll. Markieren Sie die Version im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Beziehungen im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) wird aufgerufen. In diesem Programm können Sie einen oder mehrere Artikel angeben. Dabei kann es sich um bereits vorhandene Artikel handeln, die aus dem Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) ausgewählt werden, oder um neue Artikel, für die Sie den Artikelnamen angeben. Die manuelle Erfassung von Artikelbeziehungen zu diesem Zeitpunkt ist nicht obligatorisch. Artikelbeziehungen können in Schritt 8 auch automatisch generiert werden. Weitere Informationen finden Sie in Schritt 8. Schritt 6. Änderungsverwaltung Wenn der K-Artikel der Änderungsverwaltung unterliegt, d. h. wenn das Kontrollkästchen Änderungsverwaltung im Programm Konstruktionsartikel (tiedm0110m000) markiert ist, müssen Sie die Genehmigungsprozedur im Paket Objektdatenverwaltung abschließen. Anderenfalls können Sie die Version nicht für die Produktion genehmigen, wie im folgenden Schritt beschrieben. Schritt 7. Für Produktion genehmigen Um die Version für die Produktion zu genehmigen, markieren Sie den Konstruktionsartikel im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Für Produktion genehmigen im Menü Zusatzoptionen. Die Version erhält den Status Genehmigt für Produktion. Schritt 8. Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) Um die K-Artikeldaten für die Produktion zu kopieren, markieren Sie die K-Artikelversion im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Konstruktionsartikel in Artikel kopieren im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) wird aufgerufen. Der Ausgangsartikel in diesem Programm ist der K-Artikel, mit dem Sie zurzeit arbeiten. Im Feld Artikel können Sie einen der Artikel eingeben, die Sie im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) angegeben haben. Wenn Sie keine Beziehungen definiert haben, können Sie im Feld Artikel einen neuen Artikel oder den Ausgangsartikel eingeben. Ein Produktionsartikel mit diesem Namen wird automatisch erstellt. Der neu erstellte Produktionsartikel wird auch im Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) aufgeführt. Beachten Sie, dass Sie im Programm Konstruktionsartikel in Artikel kopieren (tiedm1201m000) eine Artikelgruppe eingeben müssen, um Voreinstellungen für die neu erstellten Artikel zu erhalten. Schritt 9. Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) Markieren Sie den Konstruktionsartikel im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Kopierdaten der Konstruktionsstrukturstückliste generieren (tiedm1230m000) wird aufgerufen. Sie müssen den Ausgangs- und Zielartikel eingeben. Wenn Sie die Option Generieren auswählen, werden die K-Stücklistendaten des K-Artikels zusammengefasst und für den Kopiervorgang in einem Puffer gespeichert. Falls erforderlich, können Sie nun im Programm Kopierdaten Konstruktionsstückliste (tiedm1120m000), das Sie aus dem Programm Beziehung zwischen Konstruktionsartikel/Artikel (tiedm1101m000) aufrufen können, Änderungen vornehmen. Schritt 10. Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) Markieren Sie den Konstruktionsartikel im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) und wählen Sie die Option Konstruktionsdaten freigeben im Menü Zusatzoptionen. Das Programm Konstruktionsdaten freigeben (tiedm3240m000) wird aufgerufen. Die K-Stückliste wird in den (neuen) Produktionsartikel kopiert. Schritt 11. Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) Falls erforderlich können Sie die Konstruktionsartikeldaten im Programm Konstruktionsdaten archivieren (tiedm1250m000) archivieren. Hinweis Sie können den Versionsstatus zurücksetzen, indem Sie die Version im Programm Konstruktionsartikelversion (tiedm1100m000) markieren und dann die Option Versionsstatus zurücksetzen im Menü Zusatzoptionen auswählen. Verwandte Themen Übersicht Konstruktionsdatenverwaltung Ändern von K-Stücklisten - Automatische Vorgehensweise Ändern von K-Stücklisten - Halbautomatische Vorgehensweise Konstruktionsartikel Kopieren von Konstruktionsartikeln in Artikel Freigeben von Konstruktionsdaten Konstruktionsstücklisten Einheitengültigkeit in EDM |