| # Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen In FP7 wird das Programm Ladeeinheiten für Sendungspositionen (whinh4534m000) eingeführt. Mit diesem Programm können Sie mehrere Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition verknüpfen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen. Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen in FP6 Es kann nur eine Ladeeinheit mit einer Sendungsposition verknüpft werden. Die Ladeeinheiten, die während der Versandbereitstellung generiert und mit der Sendungsposition verknüpft werden, sind immer Ladeeinheiten für einzelne Artikel. Wenn mehrere Artikel (oder mehrere Chargen/ID-Nummern desselben Artikels) in einer Sendung versendet werden, werden mehrere Ladeeinheiten erstellt, eine für jede Sendungsposition. Eine virtuelle/Dummy-Ladeeinheit wird erstellt, wenn mehrere Ladeeinheiten während der Entnahme zu einer Sendungsposition zusammengefasst werden. Daher bildet die Ladeeinheiten-Struktur in LN nicht die tatsächliche physische Struktur ab. Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen in FP7 Während der Entnahme und der Zusammenstellung von Ladeeinheiten können mehrere Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition verknüpft werden. Es werden keine Dummy-Ladeeinheiten erstellt. Das Zusammenstellen von Ladeeinheiten wirkt sich nicht auf die administrative Struktur der Sendung aus. Folgende Einheiten wurden hinzugefügt: Ladeeinheiten für Sendungspositionen (whinh4534m000) Das Kontrollkästchen Ladeeinheit(en) vorhanden wurde im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) hinzugefügt. Folgende Sendungsstatus wurden hinzugefügt: Teilweise deaktiviert Deaktiviert Das neue Feld Ladeeinheit(en) vorhanden wurde im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) hinzugefügt. Das neue Feld Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen wurde im Programm Läger (whwmd2500m000) hinzugefügt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen. |