| # Vorkalkulierte vs. nachkalkulierte Lohnkosten (ticst0505s000) Mit diesem Programm werden die vorkalkulierten Lohnkosten des Produktionsauftrags im Vergleich zu den nachkalkulierten Lohnkosten angezeigt. Die nachkalkulierten Lohnkosten werden in das Paket Mitarbeiterdaten gebucht und dort verarbeitet. Verwandte Themen Erfassen eines Produktionsauftrags und Vorkalkulation Produktionsauftragsbuchungen Zeiterfassung Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht Produktionsauftrag Ein Auftrag für die Produktion einer festgelegten Artikelmenge an einem bestimmten Liefertermin Produktionsauftrag Der Auftragsstatus des Produktionsauftrags. Zulässige Werte Auftragsstatus Arbeitsgang Ein Schritt in einer Reihe von Schritten in einem Arbeitsplan, die nacheinander ausgeführt werden, um einen Artikel zu fertigen. Für einen Arbeitsgang sind folgende Daten erforderlich: Die Tätigkeit, beispielsweise Sägen. Die Maschine, die für die Ausführung des Arbeitsgangs verwendet wird (optional), beispielsweise, Sägemaschine. Der Ort, an dem der Arbeitsgang ausgeführt wird (Abteilung), beispielsweise Holzbearbeitung. Die Anzahl der Mitarbeiter, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Diese Daten werden benötigt, um Durchlaufzeiten zu berechnen, Produktionsaufträge zu planen, Herstellkosten zu ermitteln etc. Ausgesetzt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Arbeitsgang ausgesetzt. Wenn der Arbeitsgang ausgesetzt ist, können keine Änderungen am Auftrag vorgenommen werden, und die Materialkosten des Endprodukts werden berechnet. Stunden Vorgang Ein Vorgang zur Fertigung oder Reparatur eines Artikels, beispielsweise Sägen, Bohren oder Streichen. Eine Tätigkeit wird in einer Produktionsabteilung ausgeführt und kann mit einer Maschine verknüpft sein. Abteilung Ein bestimmter Produktionsbereich, der aus einem oder mehreren Mitarbeitern und/oder Maschinen mit übereinstimmenden Fähigkeiten besteht, und der zum Zweck der Kapazitätsbedarfsplanung und genauen Planung als eine Einheit angesehen werden kann. Nachkalkulationsabteilung Eine Abteilung, die, falls sie mit einer Planungsabteilung verknüpft ist, zur Berechnung der Stückkosten für Endprodukte, AiU-Umbuchungen und Abteilung verwendet wird. Die mit Produktionsaufträgen verknüpften Finance-Buchungen werden dann auf die Nachkalkulationsabteilung gebucht. Die Verknüpfung zwischen einer Nachkalkulationsabteilung und einer Planungsabteilung ermöglicht Ihnen, die Arbeitsgänge für Produktionsaufträge neu zu planen. Falls erforderlich können Sie die Abteilung ändern, in der ein Arbeitsgang ausgeführt wird, ohne die Nachkalkulation zu beeinflussen. Maschine Die Maschine, auf der die Tätigkeit ausgeführt wird. Währung Die Referenzwährung Ihrer Firma, die im Programm Firmen (tcemm1170m000) festgelegt ist. Verwandte Themen Verwenden von Währungen Vorkalkulierte Stunden MA-Stunden (Produktion) Die geplanten Mitarbeiterstunden, die zur Durchführung des Arbeitsgangs erforderlich sind. MA-Stunden (Rüsten) Die vorkalkulierten Mitarbeiterstunden, die für das Rüsten des Arbeitsgangs aufgewendet werden. Maschinenstunden (Produktion) Die geplanten Maschinenstunden, die zur Durchführung des Arbeitsgangs erforderlich sind. Maschinenstunden (Rüsten) Die vorkalkulierten Maschinenstunden, die für das Rüsten des Arbeitsgangs aufgewendet werden. Lohnkosten Die vorkalkulierten Lohnkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Maschinenkosten Die vorkalkulierten Maschinenkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Gemeinkosten Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Fremdbearbeitungskosten Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Nachkalkulierte Stunden MA-Stunden (Produktion) Die nachkalkulierten Mitarbeiterstunden, die zur Durchführung des Arbeitsgangs erforderlich waren. MA-Stunden (Rüsten) Die nachkalkulierten Mitarbeiterstunden, die für das Rüsten des Arbeitsgangs aufgewendet wurden. Maschinenstunden (Produktion) Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die zur Durchführung des Arbeitsgangs erforderlich waren. Maschinenstunden (Rüsten) Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die für das Rüsten des Arbeitsgangs aufgewendet wurden. Lohnkosten Die nachkalkulierten Lohnkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Maschinenkosten Die nachkalkulierten Maschinenkosten. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Gemeinkosten Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Fremdbearbeitungskosten Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Produktionsauftrag aufteilen An untergeordneten Auftrag weitergeleitete MA-Stunden Die nachkalkulierten Mitarbeiterstunden, die bei Aufragsaufteilung an den untergeordneten Auftrag weitergeleitet oder vom übergeordneten Aufrag übernommen wurden. Verwandte Themen Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht An untergeordneten Auftrag weitergeleitete Maschinenstunden Die nachkalkulierten Maschinenstunden, die bei Aufragsaufteilung an den untergeordneten Auftrag weitergeleitet oder vom übergeordneten Aufrag übernommen wurden. Verwandte Themen Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht Kosten für MA-Stunden, die an untergeordneten Auftrag weitergeleitet wurden Die nachkalkulierten Kosten für Mitarbeiterstunden, die bei Aufragsaufteilung an den untergeordneten Auftrag weitergeleitet oder vom übergeordneten Aufrag übernommen wurden. Verwandte Themen Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht Kosten für Maschinenstunden, die an untergeordneten Auftrag weitergeleitet wurden Die nachkalkulierten Kosten für Maschinenstunden, die bei Aufragsaufteilung an den untergeordneten Auftrag weitergeleitet oder vom übergeordneten Aufrag übernommen wurden. Verwandte Themen Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht Fremdbearbeitungskosten, die an untergeordneten Auftrag weitergeleitet wurden Die nachkalkulierten Kosten für Fremdbearbeitung, die bei Aufragsaufteilung an den untergeordneten Auftrag weitergeleitet oder vom übergeordneten Aufrag erhalten wurden. Verwandte Themen Produktionsauftragsaufteilung - Übersicht Rate/Zeit Fremdbearbeitungsdaten Fremdbearbeiter Ein Handelspartner, mit dem ein Vertrag zur Ausführung bestimmter Dienstleistungen geschlossen wird, wie zum Beispiel die Durchführung eines Projektabschnitts oder eines Produktionsauftrags. Diese Leistungen werden anhand einer Bestellung ausgeführt. Fremdbearbeitungsfaktor Zusammen mit dem Fremdbearbeitungskostensatz bestimmt der Fremdbearbeitungsfaktor die Fremdbearbeitungskosten. Bearbeitungsdaten Rüstzeit [Min] Die Zeit, die für das Rüsten oder Umrüsten einer Maschine erforderlich ist, bevor die Maschine verwendet werden kann. Die Rüstzeit kann sehr lang sein, beispielsweise, wenn Sie von schwarzer Farbe auf weiße Farbe umrüsten. Die Rüstzeit kann kurz sein, beispielsweise, wenn Sie von weißer Farbe auf gelbe Farbe umrüsten. Die durchschnittliche Rüstzeit muss einen Durchschnittswert aller möglichen Rüstzeiten angeben. Feste Bearbeitungszeit Ein Kennzeichen, ob die Produktionszeit fest oder von der Auftragsmenge abhängig ist. Wenn die Produktionszeit eine feste Bearbeitungszeit hat, ist sie identisch mit der Zykluszeit. Wenn die Produktionszeit keine feste Bearbeitungszeit hat, wird die Zykluszeit mit der Auftragsmenge multipliziert. So dauert es beispielsweise eine Stunde, ein Brot zu backen. Hundert Brote gleichzeitig zu backen, dauert ebenfalls eine Stunde. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Arbeitsgang eine feste Bearbeitungszeit, und die Produktionszeit hängt nicht von der Batch-Größe ab.
     Produktionszeit = Rüstzeit + (1 x Zykluszeit)
Zykluszeit [Min] In LN die Zeit zwischen der Fertigstellung von zwei einzelnen Produkten. Bei Motoren, von denen 120 Stück pro Stunde montiert werden, würde die Zykluszeit zum Beispiel 30 Sekunden betragen. Die Zykluszeit entspricht außerdem der Zeit, die ein Artikel auf einer Position in einer Montagelinie verbleibt, oder der Zeit, die für die Ausführung eines Arbeitsgangs für einen Artikel in einer Abteilung aufgewendet wird (ohne Rüstzeit). / Die Bestandseinheit, die im Unterprogramm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) des Artikels auf dem Produktionsauftrag definiert ist. Produktionsrate Die Artikelmenge, die in einem bestimmten Zeitraum gefertigt wird. Beispiel Die Produktionsrate kann beispielsweise 300 Liter pro Stunde oder 20 Stück pro Minute betragen. Mitarbeiterbelegung für Rüsten Die Anzahl der Mitarbeiter, die für das Rüsten des Arbeitsgangs erforderlich ist. Die Anzahl der Mitarbeiter, die für die Ausführung des Arbeitsgangs erforderlich ist, wird im Feld Mitarbeiterbelegung für Produktion angezeigt. Mitarbeiterbelegung für Produktion Die Anzahl der Mitarbeiter, die zur Fertigstellung des Arbeitsgangs erforderlich ist. Die Anzahl der Mitarbeiter, die für das Rüsten des Arbeitsgangs erforderlich sind, wird im Feld Mitarbeiterbelegung für Rüsten angezeigt. Maschinenbelegung Die Anzahl der Maschinen, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang durchzuführen. Bearbeitungskostensatz Der Code des Bearbeitungskostensatzes. Bearbeitungsmengen Geplante Menge Die Menge, deren Fertigung geplant ist. Fertiggemeldete Menge Die Menge, die bereits fertiggemeldet ist. Abgelehnte Menge Die abgelehnte Menge. Ausschussmenge Nicht zu verwendendes Material oder Ausschuss von Komponenten (beispielsweise fehlerhafte Komponenten), oder Produkte, die bei Säge- oder Schneidearten verloren gehen. Die Bruttomaterialbedarfe und/oder die Einsatzmenge eines Arbeitsgangs muss erhöht werden, um den erwarteten Ausschuss zu berücksichtigen. In der Stückliste kann der Ausschuss als ein Prozentsatz des Nettomaterialbedarfs (Ausschussrate) oder als feste Menge (Ausschussmenge) angegeben werden. Eine Ausschussmenge wird im Allgemeinen verwendet, um die Materialmenge festzulegen, die jedes Mal bei Beginn der Produktion verloren geht, beispielsweise beim Test von Einsatzmitteln. Für einen Arbeitsgang können Sie den Ausschuss nur als eine feste Menge festlegen. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge Gutmenge Die verwendbare Endmenge eines Arbeitsgangs. Gutmengen werden in Prozent der Einsatzmenge angegeben. Beispiel 1: Bei einem Produktionsvorgang für Glühlampen wird eine Gutmenge von 98% erzielt. Dies bedeutet, dass bei jeweils 100 produzierten Glühlampen im Durchschnitt 98 qualitativ gut sind. Die übrigen Glühlampen sind fehlerhaft und werden daher als Ausschuss verzeichnet. Beispiel 2: Zur Herstellung eines Stahlkabels werden Stahldrähte verdrillt. Durch die erforderliche Drehbewegung ist das Kabel 10% kürzer als die einzelnen Drähte, aus denen es angefertigt wird. Dementsprechend wird die Gutmenge auf 90% gesetzt. Verwandte Themen Ausschuss und Gutmenge Ausschuss (kumuliert) Die Gesamtsumme der Ausschussmengen des Arbeitsgangs, unter Berücksichtigung der eingeschlossenen Gutmengen in Prozent. Der kumulierte Ausschuss wird für Neuberechnungen benötigt, nachdem Sie die vorkalkulierte Produktionauftragsmenge geändert haben. Mengen können nicht einfach mit dem Änderungsfaktor multipliziert werden, da die Ausschussmenge einen festen Bestandteil in Verbindung mit Rüstaktivitäten enthält. |