| # Verwalten der Kapazitätsauslastungstabelle Wählen Sie die Kapazitätsauslastungstabelle (KAL) aus, für die Sie Daten verwalten möchten, und definieren Sie sie anschließend, indem Sie den relativen Kapazitätsbedarf in Bezug auf die relative Laufzeit einer Aktivität erfassen. Kapazitätsauslastungstabellen geben an, wie sich die ungefähren Kapazitätsanforderungen über die Aktivitätsdauer verteilen. Bei der Kapazitätsauslastungstabelle handelt es sich um ein Diagramm. Der Prozentsatz der Laufzeit (Aktivitätsdauer) wird auf der horizontalen Achse angezeigt. Auf der vertikalen Achse wird der Prozentsatz des Kapazitätsbedarfs angezeigt (der Teil der Aktivität, der nach einer bestimmten Aktivitätsdauer beendet sein muss). Bei diesem Kapazitätsbedarf handelt es sich um den Kapazitätsgrobbedarf, der für diese Aktivität erfasst wird. Das Standarddiagramm basiert auf einer Aktivitätsdauer und einem Kapazitätsbedarf von jeweils 100 %. Der Kapazitätsbedarf ist nicht proportional auf die Aktivitätsdauer verteilt. Dies ist deshalb so, weil beispielsweise zu Beginn einer Aktivität mehr Maschinen verfügbar sind, als zu einem späteren Zeitpunkt. Sie können die Beziehungen in einem Diagramm darstellen. Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Kapazitätsauslastungstabellen können im Programm Aktivitätsbeziehungen(tipcs4110m000) mit einer Aktivität verknüpft werden. Kapazitätsauslastungstabellen werden im Programm Netzplanung generieren (tipcs4210m000) herangezogen, um eine grobe Kapazitätsbedarfsplanung für eine bestimmte Aktivität durchzuführen. Verwandte Themen Netzplantechnik |