| # Vorgehensweise beim Verknüpfen von Referenzangaben in der K-Stückliste In LN sind Referenzangaben mit den Materialien der K-Stücklistenpositionen verknüpft. Folgende Schritte sind auszuführen: Schritt 1. Referenzangaben definieren Referenzangaben definieren Sie im Programm Referenzangaben (tcmcs0190m000). Referenzangaben können beispielsweise einen Namen oder einen Code haben, der angibt, wo eine Komponente in einen Artikel eingefügt werden muss. Schritt 2. Referenzangaben mit einem Konstruktionsartikel verknüpfen Bei Bedarf können Sie Referenzangaben im Programm Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) mit einem Konstruktionsartikel verknüpfen. Referenzangaben müssen nicht manuell mit einem Konstruktionsartikel verknüpft werden, aber diese Vorgehensweise ist vorteilhaft, wenn eine oder mehrere Referenzangaben nur für eine bestimmte Version eines Konstruktionsartikels gelten. Wenn Sie in diesem Schritt Referenzangaben nicht manuell mit einem Konstruktionsartikel verknüpfen, werden Referenzangaben automatisch mit dem Konstruktionsartikel im Programm Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) verknüpft, nachdem Sie Schritt 3 ausgeführt haben. Schritt 3. Referenzangaben mit Material auf einer K-Stücklistenposition verknüpfen Im Programm Konstruktionsstückliste (tiedm1110m000) können Sie Referenzangaben mit einer bestimmten Konstruktionsstücklistenposition verknüpfen. Wählen Sie dazu die K-Stücklistenposition aus und wählen Sie aus dem Menü Zusatzoptionen die Option Referenzangaben nach K-Stückliste. Dadurch wird das Programm Referenzangaben nach Konstruktionsstückliste aufgerufen. Schritt 4. Referenzangaben auswählen Klicken Sie zum Verknüpfen von Referenzangaben auf Neu im Programm Referenzangaben nach Konstruktionsstückliste (tiedm2110m000). Sie können zu den folgenden Programmen zoomen, um Referenzangaben auszuwählen: Wenn Sie Referenzangaben nach Konstruktionsartikelversionen definiert haben (Schritt 2), können Sie im Feld Referenzangabe zu Referenzangaben nach Konstruktionsartikel (tiedm0120m000) zoomen, um Referenzangaben auszuwählen. Wenn Sie Referenzangaben nicht nach Konstruktionsartikelversionen definiert haben, können Sie im Feld Referenzangabe zum Programm Referenzangaben (tcmcs0190m000) zoomen, um Referenzangaben auszuwählen. Eine Referenzangabe kann für einen oder mehrere Artikel einer K-Stücklistenposition gelten. Über das Feld Menge im Programm Referenzangaben nach Konstruktionsstückliste (tiedm2110m000) geben Sie die Anzahl der Artikel auf der K-Stücklistenposition an, für die die Referenzangabe gilt. Beispiel Die Artikelmenge an einer K-Stücklistenposition ist sechs: Wenn Sie in das Feld Menge des Programms Referenzangaben nach Konstruktionsstückliste (tiedm2110m000) eine 1 eingeben, gilt die Referenzangabe nur für einen aus der insgesamt an der K-Stücklistenposition angegebenen Artikelmenge. Wenn Sie 5 eingeben, gilt die Referenzangabe für fünf der sechs Artikel der insgesamt an der K-Stücklistenposition angegebenen Artikelmenge. Sie können auch einer Menge von beispielsweise 2 eine Referenzangabe zuweisen und einer Menge von weiteren 3 eine andere Referenzangabe. Wenn Sie die Menge 6 für eine Referenzangabe eingeben, bedeutet dies, dass alle Artikel der K-Stücklistenposition an derselben Position eingebaut werden müssen. Wenn die Artikelmenge einer K-Stücklistenposition sechs ist, haben Sie sogar die Möglichkeit, die Menge 4 für eine Referenzangabe anzugeben und die Menge 3 für eine andere Referenzangabe. Dies bedeutet, dass einer der Artikel an dieser K-Stücklistenposition mit zwei Referenzangaben verknüpft ist. Verwandte Themen Übersicht über Referenzangaben Referenzangaben und Stücklistenmassenänderungen |