| # Ermitteln von retrograd abgebuchten Stunden Sie können sowohl Mitarbeiter- als auch Maschinenstunden retrograd abbuchen. LN berechnet die Mitarbeiter- und Maschinenstunden folgendermaßen: Retrograd abgebuchte Mitarbeiterstunden = Vorkalkulierte MA-Stunden x (Retrograd abzubuchende Menge / Geplante Einsatzmenge) Retrograd abgebuchte Maschinenstunden = Vorkalkulierte Maschinenstunden x (Retrograd abzubuchende Menge / Geplante Einsatzmenge) Die geplante Einsatzmenge ist die auf Ausschuss und Gutmenge berichtigte Auftragsmenge. Verwandte Themen Retrograde Abbuchung - Einsatz Retrograde Abbuchung |