| # Freigabearten für EK-Lieferabrufe Anhand von Freigabearten für EK-Lieferabrufe können Sie die Art der EK-Freigabe sowie die Anforderungsarten bestimmen, die versendet werden können. Freigabearten Es gibt folgende Freigabearten: Lieferabruf Ein Lieferabruf kann Abrufe nach dem Bringprinzip oder Abrufe nach dem Holprinzip beinhalten. VK-Feinabruf Ein VK-Feinabruf kann Abrufe nach dem Bringprinzip oder Holprinzip-Abrufe beinhalten. Produktionssynchroner Abruf Ein produktionssynchroner Abruf kann nur Hol-Prinzip-Abrufe beinhalten. Anforderungsarten Die folgenden Anforderungsarten können kommuniziert werden: Sofort Das Anfangsdatum dieser Abrufanforderungen liegt zum Zeitpunkt der Erstellung in der Vergangenheit. Diese Anforderungen müssen so schnell wie möglich geliefert werden. Fest Diese Abrufanforderungen werden als tatsächliche Aufträge behandelt, die versendet werden können. Geplant Diese Abrufanforderungen (Bedarfe) werden nur zu Planungszwecken an Sie gesendet. Freigabearten und Anforderungsarten Der mit dem Abruf verknüpfte Handelspartner gibt vor, aus welchem Programm LN die Logistikdaten abruft, um die Art der EK-Freigabe und die Anforderungen zu bestimmen, die gesendet werden können. Interner Handelspartner Daten werden aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) abgerufen. Externer Handelspartner Die Daten werden aus dem Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) abgerufen. Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) Auf der Basis der Freigabeart im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) kann eine EK-Freigabe von der folgenden Freigabeart sein und EK-Freigabepositionsdaten mit der folgenden Anforderungsart erhalten:
Freigabeart im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) | Freigabeart | Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
Nur VK-Feinabruf | VK-Feinabruf | Fest oder Sofort | BEM SHP001
Nur produktionssynchroner Abruf | Produktionssynchroner Abruf | Fest oder Sofort | BEM SEQ001
Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf | Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf | Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf | Fest oder Sofort | BEM SHP001 oder BEM SEQ001
Lieferabruf | Lieferabruf | Geplant, Fest oder Sofort | BEM MRL001
Logistikdaten für EK-Vertragsposition(tdpur3102m000) Auf der Basis der Abrufmeldungsarten im Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) kann eine EK-Freigabe von der folgenden Freigabeart sein und EK-Freigabepositionsdaten mit der folgenden Anforderungsart enthalten:
Abrufmeldungsarten | Freigabeart | Anforderungsart | Verknüpfte EDI-Nachrichten
Lieferabruf verwenden | Lieferabruf für feste Bedarfe verwenden | VK-Feinabruf verwenden | Produktionssynchronen Abruf verwenden
Ja | Nein | Ja | Ja | Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf | Fest oder Sofort | BEM SHP001 oder BEM SEQ001
Ja | Nein | Ja | Ja | Lieferabruf | Geplant | BEM MRL001
Ja | Ja | Entfällt | Entfällt | Lieferabruf | Geplant, Fest oder Sofort | BEM MRL001
Nein | Nein | Ja | Entfällt | VK-Feinabruf | Fest oder Sofort | BEM SHP001
Nein | Nein | Entfällt | Ja | Produktionssynchroner Abruf | Fest oder Sofort | BEM SEQ001
Hinweis Bei Abrufen nach dem Bringprinzip kann der Versand auf Basis der EDI-Nachricht BEM MRL001 erfolgen, jedoch nur für solche Abrufpositionen, deren Anforderungsart Fest oder Sofort lautet. Es werden nur dann EDI-Nachrichten generiert, wenn der Wert des Feldes Kommunikationskanäle in den Programmen Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) auf EDI gesetzt ist. Segmentsatz/Segmentsätze, der/die aus verschiedenen Segmenten besteht/bestehen, werden mit Anforderungsarten verknüpft. Die ausgewählten Freigabe-/Meldungsarten geben vor, welcher Segmentsatz/welche Segmentsätze in die Programme Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) eingegeben werden kann/können. Je nach Freigabe-/Meldungsart(en) und der gültigen Anforderungsart können bestimmte EDI-Nachrichten zu der Zeit generiert werden, wenn die EK-Freigabe an den Lieferanten gesendet wird. Da Holprinzip-Abrufpositionen nicht zusammengefasst und automatisch in EK-Freigabepositionsdaten mit dem Status Geplant konvertiert werden, wird/werden kein/e Segmentsatz/Segmentsätze verwendet. Die Anforderungsart ist demzufolge immer Fest. Bei Positionen von Abrufen nach dem Bringprinzip werden die Anforderungsarten im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) während der Neuerstellung berechnet, die Sie im Programm Abrufe wiederherstellen (tdpur3211m000) durchführen können. Die Anforderungsarten im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) werden direkt aus dem anwendbaren Segmentsatz des Abrufs und dem Entnahme raster berechnet. Wenn Sie die Abrufposition nicht neu erstellen, ist der Wert des Feldes Anforderungsart im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) identisch mit dem Wert im Feld Anforderungsart des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). Welche Abrufpositionen berücksichtigt werden, wenn Sie Freigabepositionen im Programm Freigabepositionen generieren (tdpur3222m000) generieren, hängt von der Freigabe-/Meldungsart des Bringprinzip-Abrufs ab. Wenn z. B. die Freigabeart definiert ist als Nur Feinabruf, wird kein Lieferabruf erstellt. Daher enthält die EK-Freigabe keine Freigabepositionen mit dem Status Geplant. Verwandte Themen Verwenden von Segmentsätzen Übersicht über die Abwicklung von EK-Lieferabrufen Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Abrufe nach dem Holprinzip EK-Freigaben Übersicht über EDI-Dokumente |