| # Kapazitätsauslastungsplanung - Produktionsmengen vs. -werte Das Verfahren der Kapazitätsauslastungsplanung kann auf zwei Arten angewendet werden: Auf der Grundlage von Produktionsmengen Auf der Grundlage der Werte der Produktionsmengen Die Funktionsweise des Planungsverfahrens wird durch die Werte in den Kontrollkästchen Materialkosten berücksichtigen und Produktionskosten berücksichtigen im Programm Parameter Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2101m000) festgelegt. Die betrieblichen Kennzahlen im Programm Betriebliche Kennzahlen für Kapazitätsauslastungsplanung (cpwlc2520m000) werden entsprechend angezeigt. Produktionsmengen Wenn die Kontrollkästchen Materialkosten berücksichtigen und Produktionskosten berücksichtigen beide nicht markiert sind, führt LN die Planung für die Artikel basierend auf Mengen dar. Wenn der Produktionsplan aufgrund von Beschränkungen geändert werden muss, minimiert LN die Änderungen im Hinblick auf die Gesamtmenge, die vor oder nach dem Plan produziert wird. Produktionswert Wenn mindestens eines der Kontrollkästchen Materialkosten berücksichtigen oder Produktionskosten berücksichtigen markiert ist, führt LN die Planung auf der Grundlage der Werte durch. Wenn der Produktionsplan aufgrund von Beschränkungen geändert werden muss, minimiert LN die Änderungen im Hinblick auf den Gesamtwert der Artikel, die früher oder später produziert werden. Der Produktionswert ist folgendermaßen definiert:
     Produktionsmenge x (Materialkosten und/oder Produktionskosten)
Verwandte Themen Kapazitätsauslastungsplanung - Planungsalgorithmus |