| # Artikel - Voreinstellungen für Fracht (fmfmd1101m000) Mit diesem Programm können Sie Frachtvoreinstellungen für Kombinationen von Artikelarten und Artikelgruppen ansehen und verwalten. Artikel und Artikelgruppen werden in den Programmen Artikelgruppen (tcmcs0123m000) und Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) des Pakets Allgemeine Daten verwaltet. Wenn Sie Frachvoreinstellungen für eine vorgegebene Kombination von Artikelart und Artikelgruppe definieren, gelten diese für Artikel mit der entsprechenden Artikelart und Artikelgruppe. Sie können selbstverständlich die frachtbezogenen Voreinstellungen für einzelne Artikel im Programm Artikel - Fracht (FM) (fmfmd1100m000) überschreiben. Wenn Sie frachtbezogene Voreinstellung festlegen möchten, wählen Sie zunächst eine Artikelart und eine Artikelgruppe aus. Wählen Sie dann die passenden Werte für die verfügbaren frachtbezogenen Attribute aus. Sie können Voreinstellungen für jedes der folgenden frachtbezogenen Attribute definieren: Transportart Transportmittelgruppe Kombinations-Code Frachtklasse Form Steuer-Code Verwandte Themen Verwenden von Artikeln im Paket Fracht Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Artikelart Über die Artikelart werden Artikel zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen geben an, ob es sich bei dem Artikel zum Beispiel um einen EK-Artikel, einen Fertigungsartikel oder ein Betriebsmittel handelt. Je nach der Art des Artikels sind nur bestimmte Funktionen für ihn gültig. Artikelgruppe Eine Gruppe beinhaltet Artikel mit ähnlichen Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Transportart Die Transportmittelart für die aktuelle Kombination von Artikelart und Artikelgruppe. Wenn im aktuellen Programm eine Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe ausgewählt ist und eine Transportart für die Transportmittelgruppe oder Transportmittelkombination vorhanden ist, wird die Transportart der Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe entnommen. Sie dürfen diesen Wert nicht ändern. Die ausgewählte Transportmittelart wird als Voreinstellung für Artikel verwendet, für die es die aktuelle Artikelart und Artikelgruppe gibt. Transportmittelkombination Die Transportmittelkombination. Wenn im Feld Transportmittelgruppe eine Transportmittelgruppe markiert ist, können Sie keine Transportmittelkombination markieren. Wenn für den aktuellen Artikel ein Spediteur eingefügt wird, muss die Transportmittelkombination mit diesem Spediteur verbunden werden. Im Programm Transportmittelkombinationen nach Spediteur (fmfmd0144m000) können Sie Transportmittelkombinationen mit Spediteuren verbinden. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelgruppen Mehrere Transportmittel nach Ladung Transportmittelgruppe Die Transportmittelgruppe für die aktuelle Kombination von Artikelart und Artikelgruppe. Für die Transportmittelgruppe, die Sie in diesem Feld auswählen, muss das Kontrollkästchen Unabhängige Verwendung zulässig markiert werden. Die ausgewählte Transportmittelgruppe wird als Voreinstellung für Artikel verwendet, für die es die aktuelle Artikelart und Artikelgruppe gibt. Verwandte Themen Verwenden von Transportmittelgruppen Mehrere Transportmittel nach Ladung Kombinations-Code Der Kombinations-Code für die aktuelle Kombination von Artikelart und Artikelgruppe. Wenn im aktuellen Programm eine Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe ausgewählt ist und ein Kombinations-Code für die Transportmittelgruppe oder Transportmittelkombination vorhanden ist, wird der Kombinations-Code der Transportmittelkombination oder Transportmittelgruppe entnommen. Sie dürfen diesen Wert nicht ändern. Der ausgewählte Kombinations-Code wird als Voreinstellung für Artikel verwendet, für die es die aktuelle Artikelart und Artikelgruppe gibt. Fracht-Service-Grad Der Fracht-Service-Grad für die aktuelle Kombination von Artikelart und Artikelgruppe. Der ausgewählte Fracht-Service-Grad wird als Voreinstellung für Artikel verwendet, für den die aktuelle Artikelart und Artikelgruppe vorhanden ist. Frachtklasse Die Frachtklasse für die aktuelle Kombination von Artikelart und Artikelgruppe. Die ausgewählte Frachtklasse wird als Voreinstellung für Artikel verwendet, für die es die aktuelle Artikelart und Artikelgruppe gibt. Frachtpreisgruppe Eine Gruppe von Artikeln, auf die die gleichen Preismerkmale angewendet werden. Einheit für Stück Die Einheit für Stück für den Artikel. Für die Bestandseinheit des Artikels und die Einheit für Stück muss ein Umrechnungsfaktor vorhanden sein. Verwandte Themen Verwendete Einheiten für Stück beim Überprüfen der Frachtzusammenstellung und Ladekapazität Zusätzliche Tarifeinheit Eine Menge nach Einheit, anhand derer Sie Frachttarife definieren können. Sie können eine der im Paket Allgemeine Daten definierten Einheiten auswählen. Viele Frachttarife basieren auf Entfernung und Gewicht. Mit zusätzlichen Mengen/Einheiten können Sie Tarife definieren, die auf anderen Einheiten (z. B. Volumen) oder auf Kombinationen von Entfernung, Gewicht und anderen Einheiten basieren. Beispiel 1 Frachttarif nach zusätzlicher Menge/Einheit: Zusätzliche Tarifmenge: 1 Palette, Entfernung: 1.000 km Betrag nach Entfernung: 10 Beispiel 2 Frachttarife nach Kombinationen von Einheiten nach Entfernung/Zone: Gewicht: 10 kg Zusätzliche Tarifmenge: 1 m³ Schwellenart: Mindestmenge
Entfernung: | 0 | 100 | 500
Betrag nach Entfernung | 10 | 15 | 20
Betrag nach Gewicht | 5 | 5 | 10
Betrag nach Einheit des zusätzlichen Tarifs | 5 | 5 | 7
In diesem Beispiel basieren die Frachttarife auf Entfernung nach Gewicht und Volumen. Die Sendung S0001 von Amsterdam nach Rotterdam enthält die folgenden Details: Entfernung: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volumen: 7 m³ Die Frachtkosten für Sendung S0001 werden wie folgt berechnet:
     10 * 70 (Entfernung) + 5 * 50 (Gewicht) + 5 * 7 (Volumen) = 985