| # Zusätzliche Montagearbeitsgänge In diesem Dokument wird beschrieben, wie LN eingerichtet werden muss, damit nach der Fertigstellung eines Montageauftrags an einem Artikel zusätzliche Arbeitsgänge in regulären Abteilungen ausgeführt werden können. Ein fertiger Artikel, der von der Montagelinie abgeht, muss manchmal nachbearbeitet werden. In LN kann dies durch die Erstellung eines Nacharbeitsauftrags für den Artikels erreicht werden. Ablauf Um nach der Fertigstellung eines Montageauftrags zusätzliche Produktionsschritte an einem Artikel auszuführen, gehen Sie folgendermaßen vor: Richten Sie den generellen Artikel mit einem verknüpften Standardartikel ein. Definieren Sie optional einen Arbeitsplan für den Standardartikel. Erstellen Sie im Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) einen Produktionsauftrag. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option ID-Nummern, und geben Sie die ID-Nummer des Endprodukts ein. Markieren Sie im Unterprogramm das Kontrollkästchen Nacharbeitsauftrag. Definieren Sie die Arbeitsgänge des Produktionsauftrags. Sie können einen Arbeitsplan für den Produktionsauftrag auswählen oder dem Produktionsauftrag manuell Arbeitsgänge hinzufügen. Verwenden Sie das Programm Vorkalkulierter Materialbedarf (ticst0101m000), um das erforderliche Material festzulegen. Um das Material aus der Stückliste eines anderen Artikels hinzuzufügen, wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Fiktiven Artikel hinzufügen/auflösen. Hinweis Der Fertigungsartikel, der das Endprodukt des Nacharbeitsauftrag ist, ist auch ein Material für diesen Nacharbeitsauftrag. Verwandte Themen Lagern von fertigen generellen Artikeln - Einstellungen Montageverwaltung - Übersicht |