| # Montagestückliste und Arbeitsgänge (tiapl2520m000) Mit diesem Programm können Sie die Montageteile sowie die Arbeitsgänge und Linienstationen abfragen und verwalten, die für eine bestimmte Konstruktionsbaugruppe erforderlich sind. Hinweis Montagestückliste Nicht konfigurierbare Artikel können nur für eine Montagestückliste ausgewählt werden. Nicht konfigurierbare Artikel können nur in einer Stücklistenposition ausgewählt werden. Weitere Informationen über die Beschaffung konfigurierbarer EK-Artikel finden Sie unter Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stammdaten Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stückliste Produktvarianten - Zugekaufte konfigurierbare Artikel Einschränkungen Wenn das Kontrollkästchen Externe Montageteile und Arbeitsgänge im Programm Parameter Montageplanung (APL) (tiapl0500m000) markiert ist, stammen die vereinfachten Teile und Arbeitsgänge aus einer externen Quelle. Daher können Sie die Daten im aktuellen Programm nicht verändern, es sei denn, Sie arbeiten im Test-Modus. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Montageteile und -arbeitsgänge bei der Berechnung der Montageteilbedarfe vereinfacht. Die Daten in diesem Programm können Sie nur ändern, wenn Ihre aktuelle Firma als Hauptfirma definiert ist. Ablauf Nachdem Sie Daten in diesem Programm geändert haben, müssen Sie die folgenden Programme ausführen: Montageteilbedarfe berechnen (tiapl2221m000) oder Montageteilbedarfe berechnen (mehrere B-Shells) (tiapl2222m000) Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (tiapl3203m000) oder Montageaufträge aktualisieren und festschreiben (mehrere B-Shells) (tiapl3204m000) Von Montageteilen unabhängige Arbeitsgänge Zum Definieren von Arbeitsgängen, die nicht mit einem bestimmten Montageteil verknüpft sind, lassen Sie das Feld Montageteil leer. LN berücksichtigt diese Arbeitsgänge beim Erstellen von Linienstationsvarianten. Verwandte Themen Montageplanung - Übersicht Konstruktionsbaugruppe Der Code der Konstruktionsbaugruppe, für die die erforderlichen Montageteile und Arbeitsgänge in diesem Programm angezeigt werden. Version Die Version der Konstruktionsbaugruppe. Position Die Positionsnummer der Position, die die vereinfachten Montageteile und Arbeitgänge im aktuellen Programm enthält. Als Voreinstellung zeigt LN die zuletzt verwendete Nummer plus 10 an. Dadurch ergeben sich die Folgenummern 10, 20, 30 usw. Die Nummerierung der Positionen kann frei erfolgen. Folgenummer Die Folgenummer ist eine Unterteilung der Position. Sie können Folgenummern zum Erstellen von Varianten für einen Datensatz verwenden, beispielsweise mit anderem Referenzdatum oder anderen Ausnahmen. Gültig ab Das Datum, ab dem die angezeigten Daten wie Montageteil, Menge usw. für die ausgewählte Konstruktionsbaugruppe gelten. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gelten die Daten, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Gültig bis Das Datum, bis zu dem die angezeigten Daten wie Montageteil, Menge usw. für die ausgewählte Konstruktionsbaugruppe gelten. Hinweis Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich überlappen. Das Datum im Feld Gültig ab muss vor dem Datum im Feld Gültig bis liegen. Wenn eine Ausnahme verwendet wird, gelten die Daten, wenn der Datumsbereich und die Ausnahme gültig sind. Montageteil Das Montageteil, das für die ausgewählte Konstruktionsbaugruppe verwendet wird. Für das Montageteil gelten die folgenden Bedingungen: Die Artikelart muss Fertigungsartikel oder EK-Artikel sein. Für den Artikel müssen Planartikeldaten vorhanden sein. Weitere Informationen zu diesen Daten finden Sie in der Programmhilfe zu Planartikeldaten (cprpd1100m000). Wenn Sie dieses Feld leer lassen, ist der Arbeitsgang mit keinem bestimmten Montageteil verknüpft. Hinweis Montagestückliste Nicht konfigurierbare Artikel können nur für eine Montagestückliste ausgewählt werden. Nicht konfigurierbare Artikel können nur in einer Stücklistenposition ausgewählt werden. Weitere Informationen über die Beschaffung konfigurierbarer EK-Artikel finden Sie unter Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stammdaten Beschaffen konfigurierter Artikel im Modul "Montageverwaltung" - Einrichten der Stückliste Produktvarianten - Zugekaufte konfigurierbare Artikel Nettomenge Die Anzahl der Montageteile, die für die ausgewählte Baugruppe erforderlich sind. Hinweis Der Wert null ist nicht zulässig. Arbeitsgang Der Code des Arbeitsgangs, der für die ausgewählte Konstruktionsbaugruppe erforderlich ist. Version Die Version des Montageteils. Anbindung an EDM Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Montagestückliste mit einer Konstruktionsstückliste verknüpft. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für diese Stücklistenposition ein Text vorhanden. Ausnahmen Ruft das Programm Ausnahmen (tcuef0105m000) auf. Verwendungsnachweis für Montageteile Startet das Programm Verwendungsnachweis für Montageteile (tiapl2521m000). |