| # Verwenden von Ladeeinheiten in Abläufen für Sendungen In diesem Thema werden die Abläufe für Sendungen erläutert, in den Ladeeinheiten verwendet werden. Ladeeinheiten – Wichtige Aspekte Die Hierarchie der Ladeeinheiten ist unabhängig von der adminstrativen Sendungsstruktur. Die administrative Sendungsstruktur wird nur geringfügig geändert, wenn Sie Strukturen für Ladeeinheiten erstellen. Es können mehrere Ladeeinheiten als Resultat des Entnahmeprozesses mit einer Sendungsposition verknüpft werden. Sie können die durch LN vorgeschlagene Struktur für Ladeeinheiten mehr als einmal ändern. Sie können Ladeeinheiten außerdem innerhalb von einer oder mehreren Sendungspositionen verschieben und sogar innerhalb von bereits bestätigten Sendungen. Es ist jedoch nicht möglich, Ladeeinheiten zu erstellen, die aus verschiedenen Versandlägern stammen. Verwenden Sie das Programm Ladeeinheiten für Sendungspositionen (whinh4534m000), um mit einer Sendungsposition verknüpfte Ladeeinheiten anzuzeigen. Sie können eine Sendung entweder nach Sendungsposition oder nach Ladeeinheit bestätigen. Sie können jede Ladeeinheit in der Struktur der Ladeeinheiten bestätigen. Wenn Sie eine Sendung nach Ladeeinheit bestätigen, werden die Sendungspositionen teilweise bestätigt. Wenn eine Sendungsposition teilweise bestätigt ist, erhalten die bestätigte Ladeeinheit und ihre untergeordneten Ladeeinheiten den Status Versendet, und die Sendungsposition erhält den Status Bestätigung läuft. Nachdem alle Ladeeinheiten bestätigt wurden, erhält die Sendungsposition den Status Bestätigt; LN kann nun Aktualisierungen der Bestands- und Finanzdaten durchführen. Sie können jede Ladeeinheit in der Struktur der Ladeeinheit deaktivieren. Wenn Sie eine Ladeeinheit deaktivieren, erhält die Sendungsposition den Status Teilweise deaktiviert. Nachdem alle Ladeeinheiten den Status Deaktiviert erhalten haben, wird die Sendungsposition auf den Status Deaktiviert gesetzt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sendungs- und Ladungsstatus. Erstellen der Sendungsposition Wenn Sie eine Entnahme für eine Ladeeinheit durchführen, wird die Ladeeinheit mit einer vorhandenen Sendungsposition verknüpft. Sie können eine vorhandene Sendungsposition nur dann aktualisieren, wenn diese Position den Status Offen aufweist. Verknüpfen von Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition Markieren Sie das Kontrollkästchen Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000), um mehrere Ladeeinheiten im Rahmen des Entnahmeprozesses mit einer einzelnen Sendungsposition zu verknüpfen. Wenn das Kontrollkästchen Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen nicht markiert wird, verknüpft LN im Rahmen des Entnahmeprozesses nur eine Ladeeinheit mit der Sendungsposition. Die Entnahme der untergeordneten Ladeeinheit hat eine neue Sendungsposition zur Folge. Ladeeinheit für Sendungskopf Wenn Sie das Kontrollkästchen Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren im Programm Läger (whwmd2500m000) markieren, wird eine Ladeeinheit für den Sendungskopf generiert. Die Ladeeinheiten der Sendungspositionen werden mit dieser Ladeeinheit verknüpft. Wenn eine Sendungsposition über keine Ladeeinheit verfügt, kann die Ladeeinheit generiert werden, wenn der Artikel der Sendungsposition für die Verwendung von Ladeeinheiten aktiviert wurde. Die neu erstellte Ladeeinheit wird mit dem Sendungskopf verknüpft. Die Verknüpfung zwischen dem Sendungskopf und der Ladeeinheit kann zu einem späteren Zeitpunkt während der Erstellung von Ladeeinheiten beschädigt werden. Beispiel Wenn Ladeeinheiten aus einer abweichenden Sendung hinzugefügt werden, bezieht sich die neu erstellte Ladeeinheit auf mehrere Sendungen. Wenn Ladeeinheiten in die Ladeeinheitenstruktur einer abweichenden Sendung verschoben werden, spiegelt die neu erstellte Ladeeinheit nur einen Teil der Sendungsposition wider. Mit einer Sendungsposition verknüpfte Ladeeinheit Es können mehrere Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition verknüpft werden. Verwenden Sie das Programm Ladeeinheiten für Sendungspositionen (whinh4534m000), um Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition zu verknüpfen. Es können mehrere Ladeeinheiten für eine einzelne Sendungsposition generiert werden, wenn eine Verpackungsdefinition mit einer Sendungsposition verknüpft ist. Der maximale Inhalt einer Ladeeinheit ist die Menge, die ein Verpackungsartikel, der mit einer bestimmten Ebene verknüpft ist, innerhalb einer Verpackungsdefinition aufnehmen kann. Wenn nur eine Ladeeinheit mit der Sendungsposition verknüpft ist, zeigt das Feld Ladeeinheit im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) die Nummer der Ladeeinheiten für Sendungspositionen an. Wenn mehrere Ladeeinheiten mit der Sendungsposition verknüpft sind, wird die Nummer der Ladeeinheit nicht angezeigt. Das Kontrollkästchen Ladeeinheit(en) vorhanden im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) ist in beiden Fällen markiert. Ladeeinheit auf "Nicht versendet" setzen Sie können eine Ladeeinheit, die zum Versand bereit ist, auf "Nicht versendet" setzen. Wenn Sie eine Ladeeinheit mit dem Status Zum Versand bereit, die nicht direkt mit einem aktiven Auslagerungsprozess verknüpft ist, auf "Nicht versendet" setzen, wird die erwartete nicht versendete Menge für die untergeordneten Ladeeinheiten im Programm Auslagerungsprozess für Ladeeinheit (whinh2123m000) geändert. Die Verpackungsstruktur der Sendungsposition und die Sendungsposition werden entsprechend ebenfalls geändert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten. Ladeeinheit aufteilen Sie können Ladeeinheiten mit dem Status Zum Versand bereit aufteilen. Die ausgewählten Ladeeinheiten werden auf der Basis der Verpackungsartikelmenge oder der Inhaltsmenge aufgeteilt. Sie können eine Ladeeinheit aufteilen, die mit einem Auslagerungsprozess verknüpft ist. Sendungspositionen aufteilen Wenn Ladeeinheiten mit einer Sendungsposition verknüpft sind, ist es möglich, die Sendungsposition aufzuteilen, indem Sie eine untergeordnete Ladeeinheit auswählen, die zur Zielsendung verschoben wurde. Sendungen zusammenstellen Wenn Sie Sendungen zusammenstellen, können Sie Sendungspositionen auf andere Sendungen verschieben. Die Struktur der Ladeeinheit wird davon nicht beeinträchtigt. Die Ladeeinheit wird jedoch mit einer anderen Sendungsposition verknüpft. Die Wert in den Programmen Ladeeinheiten für Sendungspositionen (whinh4534m000) und Auslagerungsprozess für Ladeeinheit (whinh2123m000) werden mit den neuen Sendungsdaten aktualisiert. Sendungen nach Ladeeinheit bestätigen Sie können eine Sendungsposition nach Ladeeinheit bestätigen. Sie können alle Ladeeinheiten mit den Status Zum Versand bereit oder Deaktiviert bestätigen, die mit der Sendungsposition verknüpft sind. Der Status der bestätigten Ladeeinheiten wird auf Versendet gesetzt. Wenn noch keine Ladeeinheiten für Sendungspositionen, die mit einer Sendungsposition verknüpft sind, versendet wurden, erhält die Sendungsposition den Status Bestätigung läuft. Nachdem alle mit einer Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten auf Versendet gesetzt wurden, erhält die Sendungsposition den Status Versendet. Nachdem die Sendungsposition auf den Status Versendet gesetzt wurde, werden die folgenden Elemente aktualisiert: Bestandsniveaus, Bestand, Finanz-Buchungen, Konten für Verpackungsmaterial usw. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auslagerung und Ladeeinheiten. Weitere Informationen zum Sendungsstatus finden Sie unter Sendungs- und Ladungsstatus. Sendungen nach Sendungsposition bestätigen Wenn Sie eine Sendung nach Sendungsposition bestätigen und Ladeeinheiten für die Sendungsposition vorhanden sind, erhalten die mit der Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten, die nicht den Status Versendet aufweisen, den Status Versendet. Es ist nicht möglich, Folgendes umzukehren: Teilweise bestätigte/bestätigte Sendungspositionen Teilweise bestätigte/bestätigte Ladeeinheiten Es ist möglich, Folgendes umzukehren: Teilweise deaktivierte/deaktivierte Sendungspositionen Teilweise deaktivierte/deaktivierte Ladeeinheiten Ladeeinheiten aus offenen Sendungspositionen löschen Wenn Sie eine Ladeeinheit aus einer offenen Sendungsposition löschen, löscht LN alle mit der Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten. Wenn LN eine oder mehrere mit einer Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten nicht löschen kann, wird keine der verknüpften Ladeeinheiten gelöscht. Wählen Sie zum Entfernen der Ladeeinheiten die Option Zusatzoptionen > Ladeeinheit löschen aus. Folgendes gilt, wenn Sie die Ladeeinheit aus einer offenen Sendungsposition löschen: das Feld Ladeeinheit im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) wird gelöscht. das Kontrollkästchen Ladeeinheit(en) vorhanden im Programm Sendungspositionen (whinh4131m000) wird deaktiviert. die mit der Sendungsposition verknüpften Ladeeinheiten werden gelöscht und geschlossen. Verwandte Themen Ladeeinheiten Verwalten von Ladeeinheiten Generieren von Ladeeinheiten Auslagerung und Ladeeinheiten |