| # Ladeeinheiten für Sendungen während der Entnahme generieren oder verschmelzen Mit den Kontrollkästchen Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren und Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen können Sie eine Ladeeinheiten-Struktur für Sendungen oder Sendungspositionen generieren. Die folgenden Beispiele erläutern die Festlegung dieser Kontrollkästchen für die Generierung der bevorzugten Ladeeinheiten-Struktur.
Auslagerungsposition | Menge | Ladeeinheit
--- | --- | ---
100034 | 1000 |
Auslagerungsvorschlag |  |
360289 | 500 | LE1
| 300 | LE2
| 500 | LE3
Auslagerungsvorschlag 360289 freigeben.
| Ladeeinheit für Sendungskopf während Entnahme generieren | Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen
| Markiert | Nicht markiert | Markiert | Nicht markiert
1 | X |  | X |
2 |  | X | X |
3 | X |  |  | X
4 |  | X |  | X
Die sich ergebende Ladeeinheiten-Struktur für jede einzelne Einstellungskombination wird im Folgenden dargestellt. 1
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
454587 | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für den Sendungskopf generiert.
Sendungsposition | LE00 | 1000 | Ladeeinheit auf mittlerer Ebene für die Sendungsposition generiert.
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten aus dem Auslagerungsvorschlag werden in einer Sendungsposition zusammengefasst und sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE00 geworden.
| LE2 | 300
| LE3 | 500
Die Ladeeinheiten-Struktur spiegelt die Sendungsstruktur vollständig wider. 2
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
454587 |  |  |
Sendungsposition | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für die Sendungsposition generiert.
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten aus dem Auslagerungsvorschlag werden in einer Sendungsposition zusammengefasst und sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE0 geworden.
| LE2 | 300
| LE3 | 500
Die Ladeeinheiten-Struktur spiegelt die Sendungspositionsstruktur vollständig wider. 3
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
454587 | LE0 | 1000 | Ladeeinheit auf oberster Ebene für den Sendungskopf generiert.
Sendungsposition |  |  |
453286 | LE1 | 500 | Die Ladeeinheiten auf dem Auslagerungsvorschlag sind zu untergeordneten Ladeeinheiten für LE0 geworden. Diese werden nicht zusammengefasst. Da die Markierung des Kontrollkästchens Ladeeinheiten bei Entnahme auf Sendungspositionsebene verschmelzen gelöscht wurde, wird für jede Ladeeinheit stattdessen eine separate Sendungsposition generiert.
453287 | LE2 | 300
453288 | LE3 | 500
4
Sendung | Ladeeinheit | Menge | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
454587 |  |  |
Sendungsposition |  |  |
453286 | LE1 | 500 | Für jede Ladeeinheit aus dem Auslagerungsvorschlag wird eine separate Sendungsposition generiert.
453287 | LE2 | 300
453288 | LE3 | 500
Verwandte Themen Ladeeinheiten-Strukturen |