| # EDI-Dokument "Abruf" Das Dokument "Abruf" beschreibt die Verarbeitung von EDI-Nachrichten, die in einer Supply-Chain-Umgebung verwendet werden, in der EK-Lieferabrufe für die Übermittlung von Bedarfen an die Verkäuferfirma eingesetzt werden. EK-Lieferabrufe stellen einen Zeitplan für geplante Bedarfe dar, und unterstützen langfristige Einkaufsaktivitäten mit häufigen Lieferungen. EK-Lieferabrufe werden anstelle von normalen Bestellungen verwendet, wenn Liefertermine und -zeitpunkte für Materialbedarfe detaillierter angegeben werden müssen. EK-Lieferabrufe werden jeweils für einen Artikel erstellt und in einer EK-Freigabe an den Lieferanten gesendet. EK-Lieferabrufe LN unterstützt die folgenden EK-Lieferabrufe: Abrufe nach dem Bringprinzip Ein Abruf nach dem Bringprinzip ist eine Liste zeitlich gestaffelter, in einem zentralen Planungssystem wie LN Unternehmensplanung oder LN Projekt generierter Bedarfe, die an den Liefereranten gesendet wird. Abrufe nach dem Bringprinzip enthalten eine langfristige Prognose sowie tatsächliche Aufträge für die kurzfristige Planung. Ein Abruf nach dem Bringprinzip wird auch als Abruf ohne Referenz bezeichnet. Ein Abruf ohne Referenz enthält Positionen ohne Referenznummer. Da für die Abrufposition keine festgelegten Bedarfe vorliegen, können Abrufpositionen ohne Referenz zunächst zu einer EK-Freigabe zusammengefasst und dann zusammen bestellt, versendet und empfangen werden. Abrufe mit Holprinzip-Prognose Ein Abruf mit Holprinzip-Prognose ist eine Liste zeitlich gestaffelter, im Paket LN Unternehmensplanung generierter Bedarfe, die an den Lieferanten gesendet werden. Abrufe mit Holprinzip-Prognose werden nur für Prognosezwecke verwendet. Um die Artikel zu bestellen, muss ein Holprinzip-Abruf mit der gleichen Abrufnummer wie die Holprinzip-Prognose generiert werden. Wie bei Abrufen nach dem Bringprinzip handelt es sich bei Abrufen mit Holprinzip-Prognosen um Abrufe ohne Referenz. Holprinzip-Abrufe Ein Holprinzip-Abruf ist eine Liste zeitlich gestaffelter bestimmer Bedarfe für EK-Artikel, die in den Modulen Montageverwaltung, Produktion oder im Paket LN Lagerwirtschaft ( Kanban, Zeitabhängiger Meldebestand) ausgelöst werden. Ein Holprinzip-Abruf ist ein Referenzierter Abruf. Ein referenzierter Abruf enthält Positionen mit Referenznummern. Bei Versand, Wareneingang und Fakturierung der Waren werden die Referenznummern für die Kommunikation mit Lieferanten und anderen LN-Paketen verwendet. Da für die Abrufposition ein bestimmter Bedarf vorliegt, wird jede Abrufposition separat bestellt, versendet und empfangen. EK-Freigaben Der EK-Lieferabruf kann mithilfe der folgenden EK-Freigaben gesendet werden: Lieferabruf Ein Abruf mit Prognosedaten zu Versandzeiten, Lieferzeiten und Mengen. Im allgemeinen kann ein Lieferabruf als Planungsfreigabe betrachtet werden. Für Abrufe nach dem Bringprinzip kann der Lieferabruf jedoch auch den tatsächlichen Auftrag enthalten. In diesem Fall wird der Abruf als Lieferabruf mit Versandmöglichkeit bezeichnet. Ein Lieferabruf kann Abrufe nach dem Bringprinzip oder Abrufe mit Holprinzip-Prognose enthalten. VK-Feinabruf Ein Abruf mit detaillierten Daten zu Versandzeiten oder Lieferzeiten und Mengen. Ein VK-Feinabruf ermöglicht die Verwaltung von JIT-Daten. Ein Lieferabruf kann Abrufe nach dem Bringprinzip oder Holprinzip-Abrufe enthalten. Produktionssynchroner Abruf Eine Ergänzung zum Lieferabruf oder zum VK-Feinabruf mit genauen Daten zur Produktion oder zu Lieferungen der Bedarfe. Dieser Abruf kann die Produktions- oder Lieferreihenfolge enthalten, außerdem den Auftag, den Ort und die Zeit der Entladung nach dem Versand. Ein produktionssynchroner Abruf kann nur Abrufe nach dem Holprinzip enthalten. Als Folge enthält das Dokument "Abruf" die folgenden EDI-Nachrichten: MRL Lieferabruf SHP VK-Feinabruf SEQ Produktionssynchroner Abruf EDI-Nachrichten und EK-Lieferabrufe Nähere Informationen zu Freigabearten, Anforderungsarten und entsprechende EDI-Nachrichten finden Sie unter Freigabearten für EK-Lieferabrufe. Vorbereiten von EDI-Nachrichten für Abrufe nach dem Bringprinzip in einer EK-Freigabe Gehen Sie folgendermaßen vor, um EDI-Nachrichten für Abrufe nach dem Bringprinzip in einer EK-Freigabe vorzubereiten: Erstellen Sie einen EK-Lieferabrufkopf im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) und EK-Lieferabrufpositionen im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000). Erstellen Sie eine EK-Freigabeposition im Programm Freigabepositionen generieren (tdpur3222m000). Genehmigen Sie die EK-Freigabeposition im Programm Freigabepositionen genehmigen (tdpur3222m100). Drucken Sie die EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000), dabei müssen die Kontrollkästchen Abschlussbericht und EDI-Nachrichten vorbereiten markiert sein. Vorbereiten von EDI-Nachrichten für Abrufe mit Holprinzip-Prognose Ein Abruf mit Holprinzip-Prognose kann nur im Programm Auftragsplanung generieren (cprrp1210m000) im Paket Unternehmensplanung generiert und nicht manuell erstellt werden. Ausgehend von den Parametern und Auslösern werden die folgenden Schritte automatisch ausgeführt, um EDI-Nachrichten für Abrufe mit Holprinzip-Prognose in einer EK-Freigabe vorzubereiten: Im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) wird ein EK-Lieferabrufkopf generiert, im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) werden EK-Lieferabrufpositionen generiert. Im Programm Freigabepositionen generieren (tdpur3222m000) wird eine EK-Freigabeposition generiert. Die EK-Freigabeposition wird im Programm Freigabepositionen genehmigen (tdpur3222m100) genehmigt. Die EK-Freigabe wird im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) gedruckt. Vorbereiten von EDI-Nachrichten für Holprinzip-Abrufe Ein Holprinzip-Abruf kann nur im Modul Montageverwaltung im Programm Meldungen für Lieferumbuchungen für Montageteile weiterleiten (tiasc8220m000) oder im Paket Lagerwirtschaft in den Programmen Aufträge generieren (Kanban) (whinh2200m000) und Aufträge generieren (Zeitabhängiger Meldebestand) (whinh2201m000) generiert werden. Ein Holprinzip-Abruf kann nicht manuell erstellt werden. Ausgehend von den Parametern und Auslösern werden die folgenden Schritte automatisch ausgeführt, um EDI-Nachrichten für Holprinzip-Abrufe in einer EK-Freigabe vorzubereiten: Im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) wird ein EK-Lieferabruf(kopf) generiert. Wenn einem Holprinzip-Abruf ein Abruf mit Holprinzip-Prognose vorausgeht, sucht LN im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) nach dem entsprechenden Abruf. Wurde der Abruf mit Holprinzip-Prognose gefunden, erstellt LN einen Holprinzip-Abruf mit der gleichen Abrufnummer wie die Nummer des Abrufs mit Holprinzip-Prognose. Auf diese Weise werden Prognosedaten und Bestelldaten getrennt gehalten. Wenn keine Prognosedaten generiert werden, hat der Holprinzip-Abruf, der im Programm EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000) generiert wurde, keinen entsprechenden Abruf mit Holprinzip-Prognose. Abrufpositionen werden im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) generiert. Wenn die mit dem Holprinzip-Abruf verknüpfte Freigabeart Produktionssynchroner Abruf ist, wird im Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) eine Abrufposition für jeden Abruf generiert, die genauen Daten für einen bestimmten Abruf wie Chassisnummer, Linienstation etc. werden im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdpur3517m000) gespeichert. Im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) wird eine EK-Freigabe mit dem Status Geplant generiert. Bei jeder generierten Abrufposition generiert LN einen Freigabepositionsdatensatz im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). Dieser Datensatz weist eine Eins-zu-eins-Beziehung mit der Abrufposition auf. Wenn es sich bei dem Abruf um einen produktionssynchronen Abruf handelt, gilt jedoch Folgendes: Es wird nur ein EK-Freigabekopf generiert. Es werden keine EK-Freigabepositionen und keine Datensätze mit den EK-Freigabepositionsdaten erstellt. Dies liegt daran, dass die Artikel in einem produktionssynchronen Abruf für eine Kombination aus Chassisnummer (VIN), Linienstation und Bausatz erforderlich sind. Aus diesem Grund gibt es eine Verknüpfung zwischen dem Freigabekopf im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) und den Freigabepositionen im Programm Produktionssynchrone Abrufe (tdpur3523m000). Je nach Einstellung im Kontrollkästchen Meldung pro Transportmittel im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) wird die Freigabe entweder pro Artikel oder pro Fahrzeug erstellt. Die EK-Freigabe wird im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) gedruckt. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen EDI-Nachricht direkt freigeben im Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) markiert ist, bereitet LN die EDI-Nachrichten automatisch vor, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant erhält. Im Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) können Sie die ausgehende Nachricht generieren. In einem Bericht werden die generierten Nachrichten aufgeführt. Die ausgehenden Nachrichten für einen externen EDI-Handelspartner werden im Verzeichnis "appl_from" abgespeichert, so dass sie von der Übersetzungssoftware eingelesen werden können. Verarbeiten von EDI-Nachrichten Im Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) können Sie die neue Freigabe des Kunden empfangen oder eine vorhandene Freigabe aktualisieren. Wenn Sie einen neuen Lieferabruf (MRL), Feinabruf (SHP) oder produktionssynchronen Abruf (SEQ) erhalten, werden im Modul "Verkauf" (SLS) eine VK-Freigabe und entsprechende Abrufe erstellt. Je nach Freigabeart führt eine Aktualisierung einer vorhandenen VK-Freigabe zu einer neuen Version für die Freigabe und die entsprechenden Abrufe, oder zu einer aktualisierten VK-Freigabe/VK-Lieferabruf. Als Folge werden bei der Verarbeitung von EDI-Nachrichten die folgenden Daten automatisch in LN erfasst: Eine VK-Freigabe mit Versionsnummer 1 im Programm VK-Freigaben (tdsls3512m000). Wenn eine neue EDI-Nachricht für eine vorhandene VK-Freigabe empfangen wird, wird eine VK-Freigabeversion mit Versionsnummer 2 erstellt, etc. VK-Freigabepositionen im Programm VK-Freigabepositionen (tdsls3508m000). VK-Freigabepositionsdaten im Programm VK-Freigabepositionsdaten (tdsls3515m000), für referenzierte Abrufe der Art Feinabruf. Wenn Sie eine Aktualisierung eines referenzierten VK-Feinabrufs erhalten, erstellt LN keine neue Versionsnummer für den VK-Lieferabruf. Stattdessen wird der VK-Lieferabruf aktualisiert. Wenn Sie eine Aktualisierung für eine VK-Lieferabrufposition erhalten, wird auch die VK-Lieferabrufposition aktualisiert. Zur Nachverfolgung der Aktualisierungen, legt LN die Aktualisierungen der VK-Lieferabrufpositionen im Programm VK-Freigabepositionsdaten (tdsls3515m000) als Versionen ab. Ein Datensatz für VK-Freigabepositionsdaten bezieht sich dann auf eine VK-Lieferabrufposition. Einen VK-Lieferabruf mit Versionsnummer 1 im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000). Wenn neue Bedarfe für einen vorhandenen VK-Lieferabruf empfangen werden, wird eine VK-Freigabeversion mit Versionsnummer 2 erstellt, etc. Die vorherige VK-Lieferabrufversion und die Bedarfe werden ungültig, wenn die neue VK-Lieferabrufversion genehmigt wird. VK-Lieferabrufpositionen im Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000). Daten für den produktionssynchronen Abruf im Programm Versandfolge (whinh4520m000) und Versionen für diese Daten im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdsls3517m000), wenn der Abruf über Referenzen verfügt und die Art Produktionssynchroner Abruf aufweist. Wie bei allen eingehenden EDI-Nachrichten wird der Bericht Anmerkungen in kopierten Nachrichten generiert. Der Bericht führt die VK-Freigabenummer und die entsprechenden Positionen zusammen mit verknüpften Bemerkungen auf. Verwandte Themen Übersicht über EDI-Dokumente Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Abrufe nach dem Holprinzip EK-Freigaben VK-Lieferabrufabwicklung Eine Übersicht über BEMIS |