| # Referenzierte VK-Lieferabrufe Bei referenzierten VK-Lieferabrufen werden die Abrufanforderungen (Bedarfe) auf Basis der (Sendungs)Referenzen übermittelt. Eine Referenz dient der Feststellung bestimmter Bedarfe, die bei Ihrem Handelspartner in einer bestimmten Folge an einer bestimmten Linienstation der Montagelinie anfallen. Eine Sendungsreferenz wird zum Identifizieren der Sendung verwendet. Wenn Sie Abholscheine verwenden, identifiziert die Sendungsreferenz auch den Abholschein für die verknüpfte VK-Lieferabrufposition. Wenn Sie einen referenzierten VK-Lieferabruf erhalten, wird das Kontrollkästchen Referenzierte Abrufe im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) markiert. Stammdaten Um referenzierte Abrufe verwenden zu können, sind die folgenden Stammdateneinstellungen erforderlich: Artikel - Kunde (tdisa0510m000) Markieren Sie das Kontrollkästchen Referenzierter Abruf. Setzen Sie das Feld EDI-Nachricht auf Feinabruf, Nur Feinabruf oder Produktionssynchroner Abruf. Logistikdaten für VK-Vertragsposition (tdsls3102m000) Markieren Sie das Kontrollkästchen Referenzierter Abruf. Markieren Sie das Kontrollkästchen VK-Feinabruf verwenden, Produktionssynchronen Abruf verwenden oder Abholschein verwenden. Die Einstellung des Kontrollkästchens Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) bestimmt das Programm, dem die Stammdaten entnommen werden. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Verträge für Abrufe verwenden im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) markiert ist, gilt Folgendes: Die Kontrollkästchen Abrufversionen für referenzierte VK-Feinabrufe und Abrufversionen für produktionssynchrone Abrufe im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000) geben vor, ob VK-Abruf-Änderungsnummern verwendet werden. Wenn eine Position mit Lagerauftragsvorschlägen mit einer oder mehreren referenzierten Abrufen verknüpft ist, werden die Referenzen in den Programmen Lagerauftragsvorschläge - Referenzverteilung (tdsls3522m000) und Aktuelle Lieferposition VK-Lieferabruf - Referenzverteilung (tdsls3542m000) gespeichert. Referenzierte VK-Feinabrufe Wenn Sie eine Aktualisierung eines referenzierten Feinabrufs erhalten, bestimmt das Kontrollkästchen Abrufversionen für referenzierte Abrufe im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000), wie die Aktualisierung verarbeitet wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine neue Abruf-Änderungsnummer angelegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird stattdessen der VK-Lieferabruf aktualisiert. Um einen Überblick über die Aktualisierungen zu behalten, speichert LN die Aktualisierungen für die VK-Lieferabrufposition als Versionen im Programm VK-Freigabepositionsdaten (tdsls3515m000) (es sei denn, die Abrufposition wurde manuell festgelegt oder aktualisiert). Über das Menü Zusatzoptionen dieses Programms können Sie das Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) aufrufen, um sich die VK-Lieferabrufposition anzeigen zu lassen, auf die sich der Datensatz der VK-Freigabeposition bezieht. Hinweis Für jede Referenz kann immer nur eine VK-Lieferabrufposition vorhanden sein. Für jede Sendungsreferenz kann es mehrere VK-Lieferabrufpositionen geben. Abholscheine Wenn ein referenzierter VK-Lieferabruf der Art Produktionssynchroner Abruf für einen Abholschein erstellt wird, führt LN die folgenden Aktionen durch: Im Programm VK-Lieferabrufe (tdsls3111m000) Markieren des Kontrollkästchens Verknüpft mit Abholscheinen. Im Programm Abholscheine (tdsls3107m100) Einfügen von Daten, darunter Handelspartner, Spediteur und Referenzdaten, in den Kopf des Abholscheins. Im Programm Abholschein - Positionen (tdsls3107m200) Einfügen von Daten, darunter Artikel, Menge und Terminangaben, in die Positionen des Abholscheins. Eine Position eines Abholscheins bezieht sich auf eine VK-Lieferabrufposition. Wenn Sie doppelt auf eine Abholscheinposition klicken, wird daher das Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000) aufgerufen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Abholscheine. Produktionssynchrone Abrufe Wenn Sie eine Aktualisierung eines produktionssynchronen Abrufs erhalten, bestimmt das Kontrollkästchen Abrufversionen für produktionssynchrone Abrufe im Programm Abrufbedingungen (tctrm1131m000), wie die Aktualisierung verarbeitet wird. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine neue Abruf-Änderungsnummer angelegt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird stattdessen der VK-Lieferabruf aktualisiert. Um einen Überblick über die Aktualisierungen zu behalten, speichert LN die Aktualisierungen für die VK-Lieferabrufposition als Versionen im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdsls3517m000). Wenn eine referenzierte VK-Lieferabrufposition der Art Produktionssynchroner Abruf erstellt wird, gibt LN die folgenden Daten ein: Die Daten des produktionssynchronen Abrufs im Programm Daten produktionssynchroner Abruf (tdsls3517m000) informieren Sie über die Reihenfolge, in der Ihr Warenempfänger die Artikel an einer bestimmten Linienstation der Montagelinie benötigt. Daten des produktionssynchronen Abrufs im Programm Versandfolge (whinh4520m000) nach der Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft. In diesem Programm können Sie die Versandfolgedaten für jede Referenz anzeigen. Sie müssen die Waren in der in diesem Programm angezeigten Reihenfolge versenden. Es wird nur die aktuellste Version der Versandfolgedaten angezeigt. Jede VK-Lieferabrufposition ergibt eine Versandfolgedatenposition. Weitere Informationen über Versandfolgedaten finden Sie unter VK-Lieferabrufe und Lagerwirtschaft (WH). Genehmigen von referenzierten VK-Lieferabrufen Referenzierte VK-Lieferabrufe können automatisch oder manuell genehmigt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Genehmigen von VK-Lieferabrufen. Hinweis Für referenzierte VK-Lieferabrufe werden keine Korrekturen vorgenommen. Verwandte Themen Übersicht über die Abwicklung von VK-Lieferabrufen VK-Lieferabrufabwicklung Abholscheine VK-Freigaben VK-Lieferabrufversionen Genehmigen von VK-Lieferabrufen Automatische Verarbeitung von VK-Lieferabrufen Lagerauftragsvorschläge |