| # Freigabepositionen genehmigen (tdpur3222m100) Mit diesem Programm können Sie für nicht-referenzierte Abrufe die Freigabepositionen einer EK-Freigabe genehmigen. Sie können nur EK-Freigabepositionen genehmigen, die im Programm EK-Freigabepositionen (tdpur3121m000) den Status Erstellt aufweisen. Sobald eine EK-Freigabeposition genehmigt wurde, erhalten sowohl die Freigabeposition im Programm EK-Freigabepositionen (tdpur3121m000) als auch die verknüpften Daten einer Freigabeposition im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000), die zusammengefasste Abrufpositionen enthalten, den Status Geplant. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen EDI-Nachricht direkt freigeben im Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) und/oder im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) markiert ist, werden automatisch EDI-Nachrichten vorbereitet, wenn eine EK-Freigabe im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) den Status Geplant zugewiesen bekommt. Sie können die Freigabepositionen mit dem Status Geplant aktualisieren, bevor sie gedruckt werden, bzw. EDI-Nachrichten im Programm EK-Freigaben drucken (tdpur3422m000) vorbereitet werden. Referenzierte Abrufe Für referenzierte Abrufe können in diesem Programm keine Freigabepositionen genehmigt werden. Sobald eine referenzierte Abrufposition erstellt wurde, generiert LN automatisch eine Freigabeposition mit dem Status Geplant. Die Abrufpositionen werden nicht zusammengefasst. Infolge dessen besteht für jede Abrufposition ein Datensatz im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) mit dem Status Geplant. Wenn der referenzierte Abruf jedoch ein produktionssynchroner Abruf ist, werden keine EK-Freigabepositionen im Programm EK-Freigabepositionen (tdpur3121m000) erstellt und keine EK-Freigabepositionsdaten im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000). Bei diesen Abrufen besteht eine Verknüpfung zwischen dem Freigabekopf im Programm EK-Freigaben (tdpur3120m000) und den Freigabepositionen im Programm Produktionssynchrone Abrufe (tdpur3523m000). Weitere Informationen finden Sie unter Produktionssynchrone Abrufe. Verwandte Themen Zusammenfassen von EK-Lieferabrufpositionen Freigabearten für EK-Lieferabrufe Verwenden von Segmentsätzen EK-Freigaben Abrufe nach dem Bringprinzip Abrufe mit Holprinzip-Prognose Lieferabruf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EK-Freigaben mit der Freigabeart Lieferabruf im Genehmigungsprozess berücksichtigt. VK-Feinabruf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden EK-Freigaben mit der Freigabeart Feinabruf im Genehmigungsprozess berücksichtigt. Verarbeitungsbericht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Fortschrittsbericht generiert. Fehlerbericht Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und bei der Genehmigung von Freigabepositionen Fehler aufgetreten sind, wird ein Fehlerbericht generiert. Freigabe neu aufbauen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die EK-Freigabe neu aufgebaut. Die EK-Freigabe behält die gleiche Freigabe-Versionsnummer und bekommt/behält den Status Geplant. Sie können die Freigabe in den folgenden Fällen neu aufbauen: Es werden Änderungen am Abruf vorgenommen, nachdem die Freigabepositionen generiert wurden (Status Erstellt) und bevor die Freigabepositionen genehmigt werden (Status Geplant). Die EK-Freigabepositionen mit dem Status Erstellt werden neu aufgebaut, um beim Ausführen des aktuellen Programms die Änderungen am Abruf einzuschließen. Die EK-Freigabe wurde bereits genehmigt (Status Geplant), aber Sie möchten die Freigabepositionen nicht in diesem Format an den Lieferanten senden. In diesem Fall können Sie die Abrufposition(en) aktualisieren und die Freigabe aktualisieren bzw. neu aufbauen. Um die Freigabepositionen mit dem Status Geplant zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor: Wählen Sie im Programm EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) eine (zusammengefasste) Position. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) auf EK-Lieferabruf - Positionen, um das Programm EK-Lieferabruf - Positionen (tdpur3111m000) zu starten. Doppelklicken Sie auf die zu aktualisierende Abrufposition und nehmen Sie die Änderung vor. Nachdem Sie die Abrufposition(en) aktualisiert haben, können Sie die Freigabe aktualisieren oder neu aufbauen. Um die Freigabe zu aktualisieren, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms EK-Freigabepositionsdaten (tdpur3522m000) auf Freigabe aktualisieren. Um die Freigabe neu aufzubauen, markieren Sie das aktuelle Kontrollkästchen. Die Freigabeposition wird für die bestimmte EK-Freigabe neu generiert und direkt in eine Freigabe mit dem Status Geplant konvertiert. Verwandte Themen EK-Freigaben |