| # Berechnen von Bearbeitungskosten (Lohn-, Maschinen-, Gemeinkosten) Lohn-, Maschinen- und Gemeinkosten werden berechnet, um die Bearbeitungskosten zu bestimmen. Wenn es sich bei der Abteilung um eine Hauptabteilung oder Unterabteilung handelt, prüft LN zunächst den Wert im Feld Art der Bearbeitungskostensätze im Programm Parameter Herstellkostenberechnung (CPR) (ticpr0100m000). Lautet der Parameterwert Abteilungskostensatz, liest LN den Bearbeitungskostensatz der Abteilung ein. Eine Reihe von Lohn-, Maschinen- und Gemeinkostensätzen wurden unter Verwendung des oben erwähnten Bearbeitungskostensatzes für den ausgewählten Herstellkostenberechnungs-Code im Programm Bearbeitungskostensätze (ticpr1150m000) erfasst. Auf der Grundlage dieser Daten berechnet LN unter Verwendung folgender Formeln die Lohn- und Maschinenkosten, die für den entsprechenden Arbeitsgang erforderlich sind:
    Lohnkosten = Mitarbeiterstunden x Lohnkostensatz
    Maschinenkosten = Maschinenstunden x Maschinenkostensatz
In Abhängigkeit von dem zur Berechnung der Gemeinkosten verwendeten Verfahren, das im Programm Bearbeitungskostensätze (ticpr1150m000) festgelegt wurde, berechnet LN die Gemeinkosten anhand der Mitarbeiterstunden oder Maschinenstunden. Dies geschieht unter Verwendung folgender Formel:
    Gemeinkosten = Mitarbeiterstunden oder Maschinenstunden x Gemeinkostensatz
Gemäß dem Teilkostenrechnungsprinzip werden Gemeinkosten in den Herstellkostenberechnungs-Code mit einbezogen. Die Bearbeitungskosten für den Arbeitsgang umfassen Lohn-, Maschinen- und Gemeinkosten. Wenn das Feld Art der Bearbeitungskostensätze auf Kostensatz Arbeitsgangbeziehung gesetzt ist, liest LN den Bearbeitungskostensatz der Tätigkeit ein und führt die oben beschriebenen Schritte aus. |