| # Einrichtung der Stammdaten für NCMR-Berichte Wenn Sie die Stammdaten einrichten, müssen Sie folgende Werte definieren: die Arten von fehlerhaftem Material, mit denen Konformitätsabweichungen klassifiziert werden. die Schweregrade, mit denen gekennzeichnet wird, wie schwerwiegend eine Konformitätsabweichung ist. die für die Bewertung eines NCMR-Berichts verantwortlichen Materialprüfungsausschüsse. den Grund für die Konformitätsabweichung. Parametereinstellungen Markieren Sie zum Implementieren der Funktionen des Paketes Qualität das Kontrollkästchen Qualität (QM) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Mit dem Programm Parameter Qualität (QM) (qmptc0100m000) definieren Sie folgende Werte und richten diese ein: Das Kontrollkästchen Fehlerhaftes Material - Bericht implementiert ist markiert, um die NCMR-Funktion zu implementieren. Der Code der voreingestellten Nummerngruppe des Nummernkreises, die für die Generierung der NCMR-Nummer verwendet wird. Der Code des voreingestellten Nummernkreises, der für die Generierung der NCMR-Nummer verwendet wird. Das Kontrollkästchen Historie protokollieren zum Nachverfolgen der Änderungen, die am NCMR-Bericht vorgenommen wurden. Dateneinrichtung Einrichten von Stammdaten: Die Arten von fehlerhaftem Material können Sie im Programm Fehlerhaftes Material - Arten (qmncm0101m000) definieren. Den Schweregrad von fehlerhaftem Material können Sie im Programm Schweregrade (qmncm0102m000) definieren. Den Materialprüfungsausschuss und den Eigentümer im Materialprüfungsausschuss für fehlerhaftes Material definieren Sie im Programm Materialprüfungsausschuss (qmncm0103m000). Den Grund für die Konformitätsabweichung definieren Sie im Programm Fehlerhaft - Ursache (qmncm0104m000). |