| # Festlegen von Sperrgründen für das Paket Qualität Im Paket Qualität werden Sperrgründe verwendet, um mit dem Modul Produktion im Paket Fertigung zu kommunizieren. Mit diesen Sperrgründen kann das Paket Qualität bestimmte Maßnahmen sperren, die Sie für Arbeitsgänge durchführen können. Zu diesem Zweck müssen Sie fünf Sperrgründe definieren. Mit der folgenden Prozedur wird sichergestellt, dass jeder Sperrgrund die richtige Art hat. Schritt 1. Definieren von Sperrgründen Definieren Sie im Programm Sperrgründe (tisfc2100m000) fünf Sperrgründe mit folgenden Merkmalen:
Sperrgrund | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Verwendung in OM | J | J | J | J | J
Fertiggestellte Menge sperren | J | J | N | N | N
Ausschussmenge sperren | J | J | N | N | N
Zu prüfende Menge sperren | N | N | J | J | J
Gesperrt für Fertigstellung | J | N | N | J | N
J (Ja) zeigt an, dass Sie das Kontrollkästchen markieren müssen. Schritt 1. Definieren von Sperren für Arbeitsgänge Mit diesen Sperrgründen können Sie im Programm Parameter Qualität (QM) (qmptc0100m000) Sperren für Arbeitsgänge definieren. Geben Sie die ersten drei Sperrgründe in das Gruppenfeld Sperren während AG ein: Aktive Prüfungen: Sperrgrund (1) Nicht aktive Prüfungen: Sperrgrund (2) Verarbeitete Prüfungen: Sperrgrund (3) Geben Sie die beiden letzten Sperrgründe in das Gruppenfeld Sperren während AG ein: Aktive Prüfungen: Sperrgrund (4) Nicht aktive Prüfungen: Sperrgrund (5) Verwandte Themen Sperren von Arbeitsgängen Arbeitsgänge |