| # Anzeigen der Lieferumbuchungen für Montageteile (Stapel) für eine Linienstation Voraussetzungen Produktionsläger werden anhand von Meldungen aufgefüllt, die generiert und weitergeleitet werden müssen. Sie müssen daher zumindest die Liefermeldungen im Programm Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) generiert haben. Zusätzlich können Sie die Meldungen mithilfe des Programms Meldungen für Montageteillieferungen weiterleiten (tiasc8220m000) weiterleiten, das Sie über das Menü Zusatzoptionen des aktuellen Programms aufrufen können. Solange die Meldungen noch nicht weitergeleitet wurden, ist der Auffüllprozess lediglich vorbereitet, er wird jedoch nicht ausgeführt. Funktionalität Das aktuelle Programm zeigt die Daten zur Auffüllung von Produktionslägern für diejenigen Teile an, die mithilfe des Materialbereitstellungssystems "Holprinzip (Stapel)" bestellt wurden. Da der gesamte Prozess der Auffüllung und des Verbrauchs erfasst wird, entsprechen die angezeigten Daten der Ist-Situation. In den Feldern werden unter anderem die Teile, die Bedarfsmengen, die eingegangenen Mengen und der Status der Liefermeldungen angezeigt. Mithilfe des Menüs "Zusatzoptionen" können Sie Liefermeldungen weiterleiten, die bereits erstellt, aber noch nicht an den Lieferanten oder das Lager weitergeleitet wurden, und Sie können die nichtverrechnete Menge aktualisieren, also die Menge des Stapels, die noch nicht verbraucht wurde. Wenn Sie als Materialbereitstellungssystem "Holprinzip (Stapel)" verwenden, werden die Montageteile als Stapel geliefert, und nicht als Bausatz. Ein Stapel von Teilen wird anonym für einen Bereich von Montageaufträgen bestellt. Bei jeder Ausführung des Programms Produktionslager auffüllen (tiasc8210m000) prüft LN, welche auftragsgesteuerten Stapelartikel bestellt werden müssen. Wenn ein Stapel vollständig verbraucht wurde, wird ein neuer Stapel bestellt. Das aktuelle Programm erfasst den Fortschritt dieses Warenflusses. Parameter Die Funktionalität dieses Programms wird durch verschiedene Parameter bestimmt. Die erforderliche Stapelmenge wird auf das nächste Vielfache des Wertes aufgerundet, der im Feld Bestellmengenstaffelung des Unterprogramms Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) angegeben ist. Die Bedarfsmenge wird mithilfe des Parameters Zu reservierende Menge des Programms Parameter Montageverwaltung (ASC) (tiasc0100m000) berechnet. Das Umbuchungsverfahren ist von Ihrer Auswahl im Feld Materialbereitstellungssystem des Programms Artikeldaten nach Lager (whwmd2510m000) abhängig: Lager LN generiert Lagerumbuchungen vom Ausgangslager an das Produktionslager. Alle Teile für das Produktionslager werden auf einem Lagerumbuchungsauftrag zusammengefasst. Verwenden Sie diese Option für interne Lieferungen. Lieferant Das Modul Einkaufsüberwachung verwendet diese Daten zur Generierung eines EK-Lieferabruf- Abrufs, mit dem die Lieferung vom Lieferanten an das Produktionslager überwacht wird. Montageteile vom gleichen Lieferanten werden auf einem EK-Lieferabruf zusammengefasst. Den Lieferanten, Auslöser usw. legen Sie im Programm Artikeldaten nach Lager (whwmd2110s000) fest. Verwenden Sie diese Option für externe Lieferungen. Hinweis AiU-Umbuchungen werden nur zwischen unterschiedlichen Montagelinien generiert. Zum Senden von Aufträgen an Lieferanten können Sie das Modul Elektronischer Datenaustausch verwenden. Verwandte Themen Montageverwaltung - Übersicht Montageaufträge Reservierung für Montageteile erstellen (tiasc7240m000) Referenznummern in produktionssynchronen Abrufen Statusangaben in produktionssynchronen Abrufen Geplante Bedarfsdaten in produktionssynchronen Abrufen |