| # Gemeinsame Abteilungsauslastung pro Tag (tisfc1509m000) Mit diesem Programm um eine Übersicht über die Kapazitätsauslastung für eine gemeinsame Abteilung für einen Tag abzufragen. Für jeden Auftrag werden die Zeit und die Menge angezeigt, die für die Abteilung geplant sind. Sie können dieses Programm nur verwenden, wenn Sie in Feld Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag in Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) den Wert Automatisch oder Manuell ausgewählt haben. Bevor Sie dieses Programm ausführen können, müssen Sie zunächst Programm Auslastung erstellen (tisfc0201m000) (in der Firme der Abteilung) ausführen. Um die Pläne täglich aktualisieren zu können, müssen Sie im Programm Parameter Produktion (SFC) (tisfc0100s000) in den Feldern Aktualisierungsverfahren Auslastung/Tag und Aktualisierungsverfahren Auslastung/Woche jeweils die Werte Automatisch oder Manuell auswählen. In Programm Beziehungen zwischen gemeinsamen Abteilungen (tirou3100m000) legen Sie die Kapazität in Prozent der Primärabteilung fest, die für die aktuelle Sekundärabteilung reserviert wird. Dadurch wird die Kapazität der Sekundärabteilung festgelegt. Wenn die Kapazität der Primärabteilung 80 Stunden pro Woche beträgt und die aktuelle Sekundärabteilung über eine Kapazität in Prozent von 50 % verfügt, beträgt ihre Kapazität 40 Stunden. Verwandte Themen Gemeinsame Abteilungen Produktionsaufträge Abteilung Die gemeinsame Abteilung, für die die eingeplante Kapazität abgefragt werden soll. Firma Die Firma der gemeinsamen Abteilung. Datum Das Datum, für das die geplante Kapazitätsauslastung für die Abteilung abgefragt werden soll. Abteilung Die Sekundärabteilung, für die die eingeplante Kapazität abgefragt werden soll. Normale Mitarbeiterkapazität Die normale Kapazität der Sekundärabteilung, angegeben in Mitarbeiterstunden. Die normale Kapazität wird anhand der Werte in den folgenden Feldern in Programm Abteilungen (tirou0101m000) ermittelt:
    Anzahl Mitarbeiter * Tagesnormkapazität nach Kapazitätseinheit
Verfügbare Mitarbeiterkapazität Die verfügbare Kapazität der Sekundärabteilung, angegeben in Mitarbeiterstunden. Die verfügbare Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    Kapazität laut Kalender * Anzahl Mitarbeiter * Gemeinsame Kapazität in Prozent
Erläuterung
    Kapazität laut Kalender = Zeit in Kalender * Leistungsfaktor * Kapazität in Prozent
Zeit in Kalender = Endtermin - Anfangstermin (für einen Datensatz im aktuellen Kalender). Leistungsfaktor = Arbeitszeit/absolute Zeit. Gemeinsame Kapazität in Prozent = der für die gemeinsame Sekundärabteilung reservierte Prozentsatz. Bei einer gemeinsamen Primärabteilung oder wenn keine gemeinsame Abteilung vorliegt, ist der Prozentsatz 100 %. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Summe Mitarbeiterstunden Eine Verdichtung der verbleibenden/offenen Bearbeitungszeit der Sekundärabteilung für die angegebene Periode, ausgedrückt in Mitarbeiterstunden. Da es sich um verbleibende Stunden handelt, werden die in Mitarbeiterdaten gebuchten aufgewendeten Stunden nicht gezählt. Normale Maschinenkapazität Die normale Kapazität der Sekundärabteilung, angegeben in Maschinenstunden. Die normale Kapazität wird anhand der Werte in den folgenden Feldern in Programm Abteilungen (tirou0101m000) ermittelt:
    Anzahl Maschinen * Tagesnormkapazität nach Kapazitätseinheit
Verfügbare Maschinenkapazität Die verfügbare Kapazität der Sekundärabteilung, angegeben in Maschinenstunden. Die verfügbare Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    Kapazität laut Kalender * Anzahl Maschinen * Gemeinsame Kapazität in Prozent
Erläuterung
    Kapazität laut Kalender = Zeit in Kalender * Leistungsfaktor * Kapazität in Prozent
Zeit in Kalender = Endtermin - Anfangstermin (für einen Datensatz im aktuellen Kalender). Leistungsfaktor = Arbeitszeit/absolute Zeit. Gemeinsame Kapazität in Prozent = der für die gemeinsame Sekundärabteilung reservierte Prozentsatz. Bei einer gemeinsamen Primärabteilung oder wenn keine gemeinsame Abteilung vorliegt, ist der Prozentsatz 100 %. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Maschinenstunden gesamt Eine Verdichtung der verbleibenden/offenen Bearbeitungszeit der Sekundärabteilung für die angegebene Periode, ausgedrückt in Maschinenstunden. Da es sich um verbleibende Stunden handelt, werden die in Mitarbeiterdaten gebuchten aufgewendeten Stunden nicht gezählt. Abteilung Eine Abteilung, die nicht über physische Ressourcen verfügt und nicht in einem Arbeitsplan modelliert werden kann. Sie wird für die Kapazitätsplanung verwendet und zeigt den Kapazitätsgesamtbedarf der gemeinsamen Abteilungen. Die eigentliche Arbeit wird in gemeinsamen Sekundärabteilungen ausgeführt, die zu derselben oder einer anderen logistischen Firma gehören können wie die Primärabteilung. Auf diese Weise können Sie die Arbeit in mehreren unterschiedlichen logistischen Firmen planen und ausführen, ohne VK-Aufträge und Bestellungen verwenden zu müssen. Firma Die Firma der Primärabteilung. Normale Mitarbeiterkapazität Die normale Kapazität der Primärabteilung, angegeben in Mitarbeiterstunden. Die normale Kapazität wird anhand der Werte in den folgenden Feldern in Programm Abteilungen (tirou0101m000) ermittelt:
    Anzahl Mitarbeiter * Tagesnormkapazität nach Kapazitätseinheit
Verfügbare Mitarbeiterkapazität Die verfügbare Kapazität der Primärabteilung, angegeben in Mitarbeiterstunden. Die verfügbare Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    Kapazität laut Kalender * Anzahl Mitarbeiter * Gemeinsame Kapazität in Prozent
Erläuterung
    Kapazität laut Kalender = Zeit in Kalender * Leistungsfaktor * Kapazität in Prozent
Zeit in Kalender = Endtermin - Anfangstermin (für einen Datensatz im aktuellen Kalender). Leistungsfaktor = Arbeitszeit/absolute Zeit. Gemeinsame Kapazität in Prozent = der für die gemeinsame Sekundärabteilung reservierte Prozentsatz. Bei einer gemeinsamen Primärabteilung oder wenn keine gemeinsame Abteilung vorliegt, ist der Prozentsatz 100 %. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Summe Mitarbeiterstunden Eine Verdichtung der verbleibenden/offenen Bearbeitungszeit der Primärabteilung für die angegebene Periode, ausgedrückt in Mitarbeiterstunden. Da es sich um verbleibende Stunden handelt, werden die in Mitarbeiterdaten gebuchten aufgewendeten Stunden nicht gezählt. Normale Maschinenkapazität Die normale Kapazität der Primärabteilung, angegeben in Maschinenstunden. Die normale Kapazität wird anhand der Werte in den folgenden Feldern in Programm Abteilungen (tirou0101m000) ermittelt:
    Anzahl Maschinen * Tagesnormkapazität nach Kapazitätseinheit
Verfügbare Maschinenkapazität Die verfügbare Kapazität der Primärabteilung, angegeben in Maschinenstunden. Die verfügbare Kapazität wird folgendermaßen ermittelt:
    Kapazität laut Kalender * Anzahl Maschinen * Gemeinsame Kapazität in Prozent
Erläuterung
    Kapazität laut Kalender = Zeit in Kalender * Leistungsfaktor * Kapazität in Prozent
Zeit in Kalender = Endtermin - Anfangstermin (für einen Datensatz im aktuellen Kalender). Leistungsfaktor = Arbeitszeit/absolute Zeit. Gemeinsame Kapazität in Prozent = der für die gemeinsame Sekundärabteilung reservierte Prozentsatz. Bei einer gemeinsamen Primärabteilung oder wenn keine gemeinsame Abteilung vorliegt, beträgt der Prozentsatz 100 %. Verwandte Themen Berechnen von verfügbarer Kapazität Maschinenstunden gesamt Eine Verdichtung der verbleibenden/offenen Bearbeitungszeit der Primärabteilung für die angegebene Periode, ausgedrückt in Maschinenstunden. Da es sich um verbleibende Stunden handelt, werden die in Mitarbeiterdaten gebuchten aufgewendeten Stunden nicht gezählt. Beginn um Das Produktionsdatum, für das die Auslastung gilt. Maschine Die Maschine, mit der der Arbeitsgang durchgeführt wird. Produktionsauftrag Der geplante Produktionsauftrag. Arbeitsplan Der Arbeitsplan des Produktionsvorschlags in der gemeinsamen Abteilung. Arbeitsgang Der Arbeitsgang, der in der gemeinsamen Abteilung ausgeführt wird. Tätigkeit Die Tätigkeit, die in der gemeinsamen Abteilung ausgeführt wird. Geplante Menge Die Menge, die laut Plan mit dem aktuellen Arbeitsgang in der gemeinsamen Abteilung gefertigt werden soll. Mitarbeiterstunden Die Arbeitsstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Maschinenstunden Die Maschinenstunden, die erforderlich sind, um den Arbeitsgang auszuführen. Physischer Ort Der Ort, an dem der Arbeitsgang in der Produktion ausgeführt wird. Sie können in diesem Feld auch andere Informationen zu den Produktionsaufträgen erfassen. Produktionsauftragsgruppe Die Auftragsgruppe, zu der der Produktionsauftrag gehört. Verwandte Themen Zusammenfassen von Aufträgen zu Gruppen Artikel Der Artikel, der durch den Produktionsauftrag gefertigt wird. |