| # Kapazitätsauslastung basiert auf AGs Um festzulegen, wie LN die Kapazitätsauslastung für die Planung eines Planartikels kalkulieren soll, verwenden Sie das Kontrollkästchen Kapazitätsauslastung basiert auf AGs im Programm Leistungsparameter (cpcom0100m000). Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN als Kriterium für die Verteilung der Kapazitätsauslastung auf die B-Shells die Zusammensetzung des Arbeitsplans jedes Artikels. Je mehr Arbeitsgänge der Arbeitsplan eines Artikels hat, desto höher ist seine Gewichtung. Empfehlungen: Wenn die Anzahl der Arbeitsgänge in Artikelarbeitsplänen für verschiedene Artikel sehr unterschiedlich ist, markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Systemleistung zu erhöhen. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Systemleistung Auswirkungen auf CPU: Ja Auswirkungen auf Datenbankwachstum: Nicht relevant Verwandte Themen Das Konzept parallele Verarbeitung Einrichten der parallelen Verarbeitung für die Planung RRP-Lauf - Parallele Verarbeitung Leistungsparameter (cpcom0100m000) |