| # Listar prioridades de orden cross-docking (whinh6421m000) Utilice esta sesión para listar definiciones de prioridad de orden cross-docking. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Prioridad Un valor numérico de uno o dos dígitos. Valor predeterminado 1 (prioridad más alta) Nota Este campo sólo está disponible si ha iniciado esta sesión desde la sesión Prioridades de orden cross-docking (whinh6121m000). Prioridad Un valor numérico de uno o dos dígitos. Valor predeterminado 99 (prioridad más baja) Nota Este campo sólo está disponible si ha iniciado esta sesión desde la sesión Prioridades de orden cross-docking (whinh6121m000). Listar detalles de prioridad Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista todas las prioridades contenidas en las definiciones de prioridad de la orden cross-docking seleccionada. Nota Este campo sólo está disponible si ha iniciado esta sesión desde la sesión Definiciones de prioridad de orden cross-docking (whinh6120m000). |