| # Línea de montaje - Asignaciones y estaciones de línea (tiasc5520m000) Utilice esta sesión para consultar las asignaciones de montaje vinculadas a una estación de línea. Estos datos se definen en el Control de línea de montaje (LAC), donde se hace referencia a los datos como Asignación de nivel de estación de línea. Las asignaciones se definen para una línea de montaje completa o para una estación de línea concreta. Las asignaciones definidas para una línea de montaje, llamada Asignación de nivel de línea, constan, en realidad, de un conjunto de asignaciones de nivel de estación de línea. La asignación de nivel de línea define cuándo están activas las asignaciones de nivel de estación de línea y define también un tiempo de ciclo para dichas asignaciones. Esta sesión muestra todas las asignaciones de nivel de estación de línea definidas para una asignación de nivel de línea específica en una estación de línea. Nota Existen dos tipos de asignaciones de nivel de línea: las asignaciones promedio y las asignaciones no promedio. Las asignaciones de nivel de estación de línea sólo están vinculadas a las asignaciones de nivel de línea no promedio. Las asignaciones promedio sólo definen un tiempo de ciclo promedio que es aplicable a toda la línea, y no están vinculadas a las asignaciones de nivel de estación de línea. Los datos mostrados en esta sesión entran en vigor cuando está activa la asignación a la que pertenecen dichos datos, que se muestra en la parte superior de esta sesión. Las asignaciones de nivel de línea se muestran en la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Carga de estación de línea de montaje Asignación de montaje Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Estación de línea Un centro de trabajo que forma parte de una línea de montaje. La estación de línea se utiliza en la fabricación de artículos FAS (programación del montaje final). Una estación de línea puede tener múltiples posiciones, que permite que exista más de un artículo en una estación de línea. Asignación El conjunto de recursos asignados a una línea de montaje durante un período determinado del día. Los recursos se dividen entre las estaciones de línea para crear una línea compensada. Las asignaciones se definen para una línea de montaje. Para cada asignación, especifique el tiempo de ciclo y sus rangos de actividad, que son los rangos de períodos y tiempos durante los cuales la asignación es efectiva. Entre las características de proceso que puede definir para una asignación se incluyen las siguientes: Carga de mano de obra Carga de máquina Equipo de trabajo Operaciones Estas características de proceso están vinculadas a otras asignaciones que están, a su vez, vinculadas a la asignación de montaje. Cuando una asignación está en vigor, las asignaciones vinculadas también lo están. tipos de asignaciones Hay dos tipos de asignaciones, las cuales existen al mismo tiempo. La asignación promedio se utiliza para fines generales, mientras la asignación no promedio tiene un rango muy específico de períodos y tiempos. Asignaciones promedio Utiliza un tiempo de ciclo promedio en función de los tiempos de ciclo de las asignaciones no promedio del día. La asignación promedio se utiliza en la planificación. La planificación se basa en el tiempo de ciclo, el calendario y el tipo de disponibilidad. Asignaciones no promedio Utiliza tiempos de ciclo en función del tiempo basados en las operaciones realizadas en la línea. El tiempo de ciclo puede variar según el rango de tiempos que se proporciona para la asignación. Las asignaciones no promedio se utilizan para definir el contenido de la orden. En el caso de las órdenes generadas (no congeladas), el contenido de orden se basa en la primera asignación activa no promedio. En el caso de órdenes congeladas, el contenido de orden se basa en la asignación no promedio que está en vigor cuando se congela la orden. Las asignaciones no promedio también se utilizan para decalar el plazo de entrega durante la secuenciación. Cuando la entrega está secuenciada, se calcula el plazo de entrega de cada orden. Este plazo de entrega se basa en los tiempos de ciclo, y el tiempo de ciclo correspondiente se recupera de la asignación no promedio. Nota Un tiempo de ciclo promedio no es un promedio matemático, sino que se trata del valor que considera como el promedio adecuado para los tiempos de ciclo no promedio durante el transcurso de un día entero. Carga mano de obra El número de empleados que trabaja en la estación de línea para esta asignación de montaje. Carga de máquina El número de máquinas que se utilizan en la estación de línea para esta asignación de montaje. Nº tiempos ciclo El tiempo necesario para procesar una orden de montaje en la estación de línea para esta asignación. El tiempo se expresa como un número de ciclos. Por ejemplo, si el tiempo de ciclo es dos minutos, diez minutos se expresan como cinco ciclos. Equipos de trabajo Inicia la sesión Asignaciones - Equipos de trabajo (tiasc5530m000). |