| # Sustituir un artículo obsoleto utilizado como material en estructuras Este tema describe cómo sustituir un artículo obsoleto por un artículo de sustitución en una estructura (BOM) y especificar el material obsoleto como material agotado. Para obtener una introducción al concepto de materiales agotados, consulte Agotar los artículos obsoletos del stock restante. Nota Esta funcionalidad sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Use Up and Alternative Materials de la sesión Implemented Software Components (tccom0100s000). Artículos de ingeniería Si utiliza el módulo Gestión de datos de ingeniería (EDM) para controlar los cambios de una estructura, no debe utilizar este procedimiento. Para obtener más información, consulte el tema Definir materiales alternativos. Sustituir un artículo obsoleto en una única estructura Para sustituir un componente obsoleto, proceda del modo siguiente: Inicie la sesión Bill of Material (tibom1110m000). Inserte una línea de estructura con el mismo número de posición de estructura que el componente obsoleto. Especifique la fecha en que debe producirse el cambio en el campo Fecha de vencimiento del componente obsoleto. Especifique la misma fecha en el campo Fecha de efectividad del componente nuevo. Si el componente obsoleto no se utiliza más en ninguna estructura, debe establecer la última fecha de orden permitida del artículo en la sesión Items - Ordering (tcibd2500m000). Si la última fecha de orden permitida se especifica por almacén, debe utilizar la sesión Warehouse - Item (whwmd2510m000). Si especifica un nuevo componente con el mismo número de posición de estructura que un componente existente, LN inserta automáticamente el material obsoleto como material agotado en la sesión Use Up and Alternative Materials (tibom0150m000). Sustituir artículos obsoletos en estructuras Utilice este procedimiento sólo si el artículo sustituido ya no se utiliza en ninguna estructura. Si sustituye un material en una estructura y sigue utilizando ese material en otra estructura, no debe hacer que el material pase a ser material agotado. Fase 1. Print Where-used BOM Components (Single Level) (tibom1412m000) También puede listar un resumen de estructuras que utilicen el artículo como material. Fase 2. Items - Ordering (tcibd2500m000) En la sesión Items - Ordering (tcibd2500m000), establezca la Last allowed Order Date como la última fecha en la que todavía puede pedir el artículo obsoleto. Especifique una fecha que tenga lugar en el futuro. Fase 3. Check Use-up Material Definitions (tibom0251m000) Utilice la sesión Comprobar definiciones de material agotado (tibom0251m000) para imprimir un listado de estructuras que utilizan el artículo obsoleto como material sin ninguna alternativa especificada. Fase 4. Replace Item in Bill of Material (tibom1212m000) En este paso, añada el material de sustitución a las estructuras relevantes. En la sesión Sustituir artículo en estructura (tibom1212m000), lleve a cabo los pasos siguientes: Especifique el artículo a sustituir y el artículo de sustitución. Especifique una fecha en el campo Effective Date que no sea posterior a la última fecha de orden permitida del artículo obsoleto. En Selection Range, especifique el rango de artículos principales en los que deban ajustarse las estructuras. Seleccione la casilla de verificación Retain Original Item para retener información acerca la historia de la estructura. Esta configuración es sugerida, pero no obligatoria. Deseleccionar la casilla de verificación Retain Effective Date. Establezca los campos restantes, según sus necesidades. Haga clic en Replace. Fase 5. Copy Item to Alternative Materials (tibom0250m000) En este paso, indique que el sistema debe seguir utilizando el material obsoleto hasta que se agote en el stock. En la sesión Copiar artículo en materiales alternativos (tibom0250m000), lleve a cabo los pasos siguientes: En el campo Alternative Material, especifique el artículo obsoleto. En el campo Is Alternative for Item, especifique el material de sustitución que acaba de indicar en las estructuras. En general, el rango de artículos principales en los que deban ajustarse las estructuras incluye todos los artículos principales. Establezca el campo Priority al valor Add as Highest. La prioridad máxima es Use up. Haga clic en Generate. Fase 6. Bill of Material (tibom1110m000) Puede utilizar la sesión Bill of Material (tibom1110m000) para ver los efectos de las sustituciones. Para ver el material agotado, realice los pasos siguientes: Seleccione la línea de estructura del material recién introducido. En el menú apropiado, haga clic en Alternative Materials. Eliminar completamente los artículos agotados De vez en cuando, puede ejecutar la sesión Eliminar materiales agotados de materiales alternativos (tibom0252m000) para limpiar las estructuras una vez agotado completamente el material obsoleto. Si desea asegurarse que la última cantidad restante de un artículo obsoleto se mantenga como repuesto, debe cambiar el almacén del artículo a un almacén que no esté incluido en Planificación Empresarial. El campo Almacén de la sesión Items - Ordering (tcibd2500m000) muestra el almacén de un artículo. La casilla de verificación Incluir en Planificación Empresarial de la sesión Warehouses (tcmcs0503m000) determina si el almacén se incluye o no en Planificación Empresarial. Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Materiales que hay que agotar y materiales alternativos en Planificación Empresarial Definir materiales alternativos |