| # Combinaciones de medios de transporte (fmfmd0142m000) Utilice esta sesión para ver y mantener combinaciones de medios de transporte. Temas relacionados Varios medios de transporte por carga Uso de grupos de medios de transporte Agrupación de órdenes de flete Introducción a la creación de carga Configurar subcontratación Combinación medios transp. Un medio de transporte combinado que consta de varios tipos de vehículos y/o medios de transporte que transportan conjuntamente una carga. Si una combinación de medios de transporte incluye más de un medio de transporte, Flete puede realizar una creación de carga para más de un medio de transporte por carga. Las combinaciones de medios de transporte también se utilizan en los grupos de órdenes de flete. Una combinación de medios de transporte muestra los medios de transporte combinados que transportarán las mercancías listadas en un grupo de órdenes de flete. General Categoría de transporte La categoría de transporte de la combinación de medios de transporte. Están disponibles las categorías de transporte siguientes: Transport by Sea Transport by Rail Transport by Road Transport by Air Transport by Inland Waterway Not Applicable Si selecciona un grupo de medios de transporte en el campo Transport Means Group, la categoría de transporte de la combinación de medios de transporte debe ser idéntica a la categoría de transporte del grupo de medios de transporte. Tipo de transporte El tipo de transporte de la combinación de medios de transporte actual. Si selecciona un tipo de transporte, la combinación de medios de transporte actual sólo está disponible para los artículos con el mismo tipo de transporte. Tenga en cuenta que no puede cambiar el tipo de transporte si la combinación de medios de transporte actual asociada al tipo de transporte actual se utiliza en: cargas grupos de órdenes de flete la sesión Items - Freight Management (fmfmd1100m000) la sesión Items - Ship-from/to Business Partner (fmfmd2100m000) Código de combinación El código de combinación de la combinación de medios de transporte actual. Si selecciona un código de combinación, la combinación de medios de transporte actual sólo está disponible para artículos con códigos de combinación coincidentes. Si se cumplimenta un código de combinación y un tipo de transporte para la combinación de medios de transporte actual, el código de combinación de la combinación de medios de transporte debe ser idéntico al código de combinación del tipo de transporte, si el tipo de transporte tiene un código de combinación. Tenga en cuenta que no puede cambiar el código de combinación si la combinación de medios de transporte actual asociada al código de combinación actual se utiliza en: cargas grupos de órdenes de flete la sesión Items - Freight Management (fmfmd1100m000) la sesión Items - Ship-from/to Business Partner (fmfmd2100m000) Procedim. expedición El procedimiento de expedición predeterminado de la combinación de medios de transporte actual. Código de calendario El código de identificación del calendario de la combinación de medios de transporte. Velocidad media La velocidad media de la combinación de medios de transporte. La velocidad media se utiliza para calcular el tiempo necesario para el transporte entre dos direcciones si se conoce la distancia entre ellas. La velocidad media se utiliza en la creación de carga. Las distancias entre direcciones se mantienen en las sesiones Tabla de distancias por población (tccom4537m000) y Tabla de distancias por código postal (tccom4538m000). La velocidad media se expresa en la distancia predeterminada y las unidades de tiempo establecidas en la sesión Freight Master Data Parameters (fmfmd0100m000). Velocidad media La unidad de distancia utilizada para expresar la velocidad media. Velocidad media La unidad de tiempo predeterminada en horas. La unidad de tiempo predeterminada en horas se establece en la sesión Freight Master Data Parameters (fmfmd0100m000). Planific. de carga Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete para las que se ha seleccionado el grupo de medios de transporte actual están disponibles para creación de carga. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las órdenes de flete para las que se ha seleccionado el grupo de medios de transporte actual están disponibles para agrupación de órdenes de flete. Temas relacionados El atributo de planificación de carga Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible información adicional sobre el grupo de medios de transporte. Capacity Porcentaje planif. máximo El porcentaje de la capacidad de carga disponible que se puede utilizar. La capacidad de carga disponible es la capacidad de carga media de los grupos de medios de transporte de los medios de transporte y tipos de vehículos que pertenecen a la combinación de medios de transporte actual. Puede modificar el valor predeterminado de 100%. Capacidad de peso La capacidad de peso expresa la capacidad de peso agregada de los grupos de medios de transporte de los medios de transporte y tipos de vehículos que pertenecen a la combinación de medios de transporte actual. Capacidad de peso La unidad de peso que expresa la capacidad de peso. Puede sobrescribir la unidad de peso predeterminada de Flete. Las unidades de medida predeterminadas de Flete se establecen en la sesión Freight Master Data Parameters (fmfmd0100m000). Los parámetros de datos maestros de Flete son obligatorios. Capacidad de volumen La capacidad de volumen expresa la capacidad de volumen agregada de los grupos de medios de transporte de los medios de transporte y tipos de vehículos que pertenecen a la combinación de medios de transporte actual. Capacidad de volumen La unidad de volumen que expresa la capacidad de volumen. Puede sobrescribir la unidad de volumen predeterminada. Las unidades de medida predeterminadas de Flete se establecen en la sesión Freight Master Data Parameters (fmfmd0100m000). Los parámetros de datos maestros de Flete son obligatorios. Capacidad de superficie La capacidad de área expresa la capacidad de área agregada de los grupos de medios de transporte de los medios de transporte y tipos de vehículos que pertenecen a la combinación de medios de transporte actual. Capacidad de superficie La unidad de área que expresa la capacidad de área de superficie. Puede sobrescribir la unidad de área predeterminada. Las unidades de medida predeterminadas de Flete se establecen en la sesión Freight Master Data Parameters (fmfmd0100m000). Los parámetros de datos maestros son obligatorios. Capacidad en bultos La capacidad agregada expresada en unidades de bulto de los grupos de medios de transporte de los medios de transporte y tipos de vehículos que pertenecen a la combinación de medios de transporte actual. Capacidad en bultos La unidad de bulto de la combinación de medios de transporte actual. Listar combinaciones de medios de transporte Inicia la sesión Print Transport Means Combinations (fmfmd0442m000). |