| # Registro de lote Este tema describe cómo y cuándo se registran lotes en las tablas de distribución de lote para la situación de Lot not in Inventory. Nota El registro de lote sólo se puede aplicar a artículos de lote a los que se aplica el control de lotes (no en stock). Es decir, si se ha deseleccionado la casilla de verificación Lots in Inventory en la sesión Items - Warehousing (whwmd4500m000). En función de la configuración del parámetro, puede registrar para varias transacciones los lotes que participan en la transacción. Esta información se registra en las tablas de distribución para lotes y números de serie. Para determinar cuándo se debe registrar la distribución de lotes, debe definir una o más plantillas en la sesión Lot and Serial Registration Templates (whwmd4102m000). En esa sesión puede indicar, para determinados orígenes de orden y tipos de transacción, si se deben registrar los números de serie o los lotes (o ambos). Si desea más información, consulte Plantillas de registro de lote y número de serie. Para vincular un artículo a una plantilla de registro de lote y de número de serie, use el campo Lot and Serial Registration Template en la sesión Items - Warehousing (whwmd4500m000). Si un artículo no tiene una plantilla de registro de lote y de número de serie, o la plantilla no contiene ninguna configuración para la combinación aplicable de origen de orden y tipo de transacción, LN recurre a los campos siguientes en la sesión Items - Warehousing (whwmd4500m000): Lot Entry During Receipt Lot Entry During Transfer Nota La configuración del campo Register Lot Issue During As Built en la sesión Items - Warehousing (whwmd4500m000) anula la plantilla de registro de lote y de número de serie. Entrada Si los parámetros de registro de lote indican que los números de lote deben especificarse durante la recepción, debe registrar la distribución del lote durante el proceso de entrada. No obstante, si se ha seleccionado la casilla de verificación Generar lotes automáticamente en la sesión Warehousing Order Type (whinh0110m000), el sistema define códigos de lote y cumplimenta automáticamente las tablas de distribución de lote. Puede registrar los lotes en una de las siguientes sesiones: Lotes y números de serie de líneas de orden de entrada (whinh2116m000) Lotes y números de serie de línea ASN (whinh3105m000) Lotes y números de serie de unidad de embalaje (whwmd5136m000) Lotes y números serie línea de recepción (whinh3123m000) Si la selección de lote de una orden tiene el valor Specific, no puede generar nuevos códigos de lote en el procedimiento de entrada. En ese caso, el código de lote ya se ha especificado en la orden. Salida Si aplica el control de lotes ( no en stock), debe especificar los códigos de lote para cada cantidad de artículos que sale del stock, con la siguiente excepción: Si el valor de Lot Entry During Transfer es No, no puede especificar la distribución de lotes para las entregas relacionadas con las órdenes de transferencia. En función de los detalles de la orden, puede optar por registrar los lotes: En la tabla de distribución de lotes para las líneas de sugerencia de salida En la tabla de distribución de lotes para las líneas de expedición Cuando registra los componentes según fabricación Nota Debe registrar los lotes antes de finalizar el procedimiento de salida. Si no ha registrado los lotes, LN no le permite completar la última fase de la orden del procedimiento de salida. Si utiliza cross-docking para enviar un componente de compra directamente a un centro de trabajo, el artículo no pasa por el procedimiento de entrada ni por el procedimiento de salida del almacén. Si quiere asegurarse de que puede especificar códigos de lote, ajuste el campo Crear expedición en la sesión Default Order Types by Origin (whinh0120m000) al valor Cross-docking Lot/Serial para la combinación adecuada de almacén y centro de trabajo. En este caso, LN genera expediciones para permitir al usuario especificar la distribución del código de lote. Si desea más información, consulte Crear expedición. En las siguientes situaciones, no puede generar nuevos códigos de lote en el procedimiento de salida: Si Lot Entry During Receipt tiene el valor Yes. En ese caso, debe usar los códigos de lote existentes en el procedimiento de salida. Si la selección de lote de la orden tiene el valor Specific. En ese caso, el código de lote ya se ha especificado en la orden. Líneas de sugerencia de salida Puede registrar lotes en la sesión Outbound Advice Lots and Serials (whinh4126m000). Puede iniciar dicha sesión desde la sesión Outbound Advice (whinh4525m000) o desde la sesión Warehouse Inspections (whinh3122m000). Si no crea líneas de expedición, debe registrar lotes en las líneas de sugerencia de salida. De no ser así, puede registrar los lotes en las líneas de expedición. Si crea líneas de expedición tras registrar la distribución de lotes para líneas de sugerencia de salida, LN usa la distribución de lotes de las líneas de sugerencia de salida como datos predeterminados para la distribución de lotes de las líneas de expedición. Líneas de expedición El lugar más habitual para registrar los lotes es en la sesión Shipment Line Lots and Serials (whinh4133m000). Puede iniciar esa sesión desde la sesión Shipment Lines (whinh4131m000). En el escenario de cross-docking, debe registrar lotes en la tabla de distribución de lotes para las líneas de expedición, porque las líneas de sugerencia de salida no están disponibles. Si divide una línea de expedición y transfiere parte de la cantidad de la línea de expedición a una nueva línea de expedición, también debe especificar cómo se dividen los diferentes lotes y números de serie entre las líneas de expedición. Componentes según fabricación Si el campo Register Lot Issue During As Built tiene el valor Yes y el artículo terminado es seriado, debe registrar la distribución de lotes durante el registro de los componentes según fabricación en la sesión Serial End Item - As-Built Components (timfc0111m000). En esta situación, puede omitir el registro de los lotes para las líneas de sugerencia de salida o las líneas de expedición. Si el artículo terminado no es seriado, debe efectuar el registro de lotes para las líneas de sugerencia de salida o las líneas de expedición, porque no habrá según fabricación. Unidades de embalaje Si desea información sobre las unidades de embalaje, consulte la ayuda de la sesión Lotes y números de serie de unidad de embalaje (whwmd5136m000). Otras situaciones En determinadas situaciones, puede especificar la distribución de lotes en las siguientes sesiones: Lotes y números de serie de línea de orden de recuento cíclico (whinh5106m000) Lotes y números de serie de línea de orden de corrección (whinh5126m000) Registro de lotes e inspecciones Si el procedimiento de almacenaje especifica que deben inspeccionarse los artículos recibidos o entregados, puede iniciar el registro de lotes desde la sesión Warehouse Inspections (whinh3122m000). En esta situación, debe especificar los códigos de lote (o números de serie) para los artículos aceptados o rechazados. Temas relacionados Control de lotes Control de lotes (no en stock) Resumen de la configuración de registro de serie de volumen importante Plantillas de registro de lote y número de serie |