| # Cambiar las direcciones para integración de BOD Infor LN FP6 Después de recibir un BOD de Contacto o un BOD de Partner que se debe guardar en Infor LN FP6, pueden derivarse problemas de integración relativos a los datos de dirección. La causa del problema es que en LN se puede vincular una dirección a (varios) objetos como contactos, partners, órdenes de venta, etcétera. Sin embargo, en Documentos de objetos de negocio (BOD), una dirección está vinculada a un único objeto y no se puede compartir. Nuevo en Infor LN 10 Para permitir la integración de BOD de las direcciones, se ha añadido o modificado lo siguiente en Infor LN 10: Una dirección se busca por la información de dirección externa. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se puede generar la dirección. Se han introducido nuevos campos en las direcciones y los formatos de dirección. Se pueden simular las direcciones según los formatos de dirección. Las ciudades que no se utilizan se pueden borrar. Los formatos de dirección se pueden actualizar para las direcciones y las líneas de dirección. Los campos de línea de dirección (1-6), que se utilizan para intercambiar datos de dirección entre LN y un paquete externo, también se pueden actualizar. Sesiones nuevas Territorios de ventas (tcmcs1127m000) Listar territorios de venta (tcmcs1427m000) Categorías de contacto (tcmcs1128m000) Listar categorías de contacto (tcmcs1428m000) Categorías por contacto (tccom4141m000) Actualizar formatos de dirección (tccom4235m000) Borrar ciudades no usadas (tccom4239m000) Nuevos campos y fichas
Nuevo | En la sesión
--- | ---
Ficha Categorías | Contacto (tccom1640m000)
Ficha Simulación | Formatos de dirección (tccom4135s000)
Territorio de ventas | Partners clientes (tccom4510m000)
Edificio | Direcciones (tccom4130s000) e Formatos de dirección (tccom4135s000)
Piso | Direcciones (tccom4130s000) e Formatos de dirección (tccom4135s000)
Unidad | Direcciones (tccom4130s000) e Formatos de dirección (tccom4135s000)
Formato dirección para lín. dirección | Direcciones (tccom4130s000)
Creado por | Direcciones (tccom4130s000)
Última modificación | Direcciones (tccom4130s000)
Añadir dirección | Parámetros de BOD (tcbod0100m000)
Añadir estado/provincia | Parámetros de BOD (tcbod0100m000)
Añadir cód. postal | Parámetros de BOD (tcbod0100m000)
Añadir ciudad | Parámetros de BOD (tcbod0100m000)
Crear un contacto o partner en LN desde un BOD Los contactos o partners que no existen aún en LN se crean en LN a partir del BOD. Se deben seguir los siguientes pasos respecto a los datos de dirección: Se pasan varios campos de dirección del BOD de Contacto o Partner a LN. En la sesión Direcciones (tccom4130s000), se busca una dirección existente (código) que se corresponda con todos estos campos. Si hay una coincidencia, este código de dirección se usa para el contacto o el partner y se devuelve al BOD. Si no hay coincidencias, si el campo Añadir dirección está establecido en Sí o Sólo datos maestros en la sesión Parámetros de BOD (tcbod0100m000), se crea un nuevo código de dirección y se devuelve al BOD. Los parámetros Añadir estado/provincia, Añadir cód. postal y Añadir ciudad determinan la gestión de estados/provincias, códigos postales o ciudades que faltan para la dirección. Si se encuentra una dirección existente pero la dirección tiene campos vacíos en LN y campos de dirección de BOD cumplimentados, la dirección de LN se actualiza con los campos de dirección de BOD. En este caso, se devuelve el mismo código de dirección al BOD. En los demás casos, se crea una nueva dirección o se devuelve un error al BOD. Nota En la sesión Direcciones (tccom4130s000), los campos de línea de dirección (1-6) se utilizan para intercambiar datos de dirección entre LN y un paquete externo. Si no desea que se actualicen estos campos de línea de dirección (1-6) cada vez que se realiza una actualización en el campo que se ha especificado en el formato de dirección, debe dejar vacío el campo Formato dirección para lín. dirección. Si es necesario, puede cargar líneas de dirección en LN desde la sesión Actualizar formatos de dirección (tccom4235m000). Para obtener más información, consulte Usar formatos de dirección. Temas relacionados Usar formatos de dirección |