| # Generar control de entrada/salida de máquina Los datos que genera LN están determinados por los siguientes campos en la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000): Método de actualización de control de E/S: determina si el período de destino es un número de semanas o un número de días. Número de períodos para generar datos de E/S: determina cuántos días o semanas contiene el período de destino. Incluir finalizaciones parciales (predeterminado): determina si LN tiene o no en cuenta las operaciones de ruta que sólo están parcialmente terminadas para calcular los valores de entrada/salida. Sesiones relacionadas Puede borrar datos que ya no necesite con la sesión Borrar control de entrada/salida de máquina (tisfc3222m000). Puede generar datos de entrada/salida para centros de trabajo con la sesión Generar control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3210m000). Temas relacionados Control de entrada/salida |