| # Inspecciones específicas de orden (qmptc0150m000) Utilice esta sesión para consultar órdenes de inspección específicas de orden para una orden de origen. Las órdenes de inspección se basan en los datos maestros, pero en esta sesión los datos maestros pueden personalizarse para un artículo concreto. Los datos personalizados no se ven afectados por los cambios que se realicen en los datos maestros. En la sesión de detalles, puede añadir y/o modificar órdenes de inspección específicas de orden para una orden de origen. Si selecciona Líneas de orden en el menú apropiado, puede consultar y mantener las líneas de orden de inspección para cada orden de inspección. Temas relacionados Procedimientos específicos de prueba de orden Origen Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección). Orden de origen El número de la línea de orden a la que se aplica la orden de inspección. Puede ser la posición de la línea de orden de venta, la posición de la línea de orden de compra o la posición de los materiales previstos. Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Debe realizarse una inspección de calidad durante o después de esta operación. Unidad de stock La unidad en la que se registra el inventario. Art. En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Secuencia de inspección El número de secuencia de la orden. Por cada secuencia, se toman una o más muestras para probar las características. Procedimiento estándar de prueba El código al que están vinculados los datos, necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar un procedimiento estándar de prueba para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, un procedimiento estándar de prueba puede reducir el tiempo de manera considerable. Versión El número de versión del procedimiento estándar de prueba. Al modificar un procedimiento estándar de prueba, LN asigna un nuevo número de versión. Grupo de pruebas La definición de con qué frecuencia el usuario toma muestras para probar una cantidad de orden y cuál es el tamaño de la muestra. Tipo de prueba Una especificación de la manera en la que se toman las muestras de la cantidad de la orden. [ La unidad en la que se expresa la frecuencia. Frecuencia El intervalo entre dos muestras, expresado en la unidad de frecuencia. Explicación: Se toma una nueva muestra de 10 unidades por cada 100 unidades. En este caso, existirán 11 muestras de 10 unidades. Ejemplo
Muestra | 10 piezas
Frecuencia | 100 piezas
Cantidad de orden | 1150 piezas
Porcentaje de muestra El tamaño de muestra, expresado como porcentaje de la cantidad de la orden. Unidad de muestra La unidad en la que se expresa la muestra. Si el tamaño de la muestra se expresa como porcentaje, LN utilizará la unidad de stock del artículo. Nota La unidad de muestra y la unidad de stock del artículo no tienen que ser idénticas. Sin embargo, si no son idénticas, es esencial que el factor de conversión sea correcto. Tamaño de muestra La cantidad total de muestras extraídas de la cantidad de la orden que debe probarse, expresada en la unidad del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra puede especificarse como cantidad fija o como porcentaje de la cantidad de la orden o de la frecuencia (si ha seleccionado Muestra continua como tipo de prueba). Nivel de calidad aceptable El porcentaje mínimo de una muestra de prueba que debe aprobarse para que pueda aprobarse la cantidad completa del artículo. Por ejemplo, si el nivel de calidad aceptable está establecido en 90 y el porcentaje aprobado está por debajo de esta cifra, se rechaza la cantidad completa. Temas relacionados Ejemplos de nivel de calidad aceptable (AQL) Líneas Inicia la sesión Líneas de inspección específica de orden (qmptc0151m000). |