| # Zonas por ruta estándar (fmlbd0152m000) Utilice esta sesión para ver y mantener zonas para rutas estándar. Nota Utilice la sección Mapas para ver la ubicación de la Dirección de referencia. Debe seleccionar un solo registro cada vez. Puede utilizar zonas o códigos postales para definir las direcciones que cubre una ruta estándar. Para utilizar códigos postales para definir direcciones de ruta estándar, consulte Códigos postales por ruta estándar (fmlbd0151m000). Para cada ruta estándar, puede definir un número de zonas. Para cada zona, puede definir los atributos siguientes: Número de secuencia Zona Dirección de referencia La Secuencia en ruta determina el orden en que el transportista visita las zonas. Una zona se compone de varias direcciones que comparten el mismo código de zona. Puede asignar códigos de zona a direcciones en la sesión Direcciones - Gestión de Fletes (fmfmd0110m000). La Dirección de referencia es la dirección más importante de la zona. Las distancias entre la Dirección de referencia de las zonas de una ruta estándar se utilizan para planificación de flete y cálculo de costos de flete. Excepto en el caso de la Dirección de referencia, las direcciones en el interior de una zona no se utilizan para la planificación de fletes ni para el cálculo de costos de flete, por lo cual no hay cargos de costos de transporte para las distancias que se recorren entre las direcciones de dentro de una zona. Ni tampoco se calcula para la planificación del transporte el tiempo de transporte que se necesita para viajar entre las direcciones de una zona. Ejemplo Para definir una ruta estándar de Ámsterdam a París vía Bruselas (AMS -PAR), puede definir tres zonas: Número de secuencia 1; zona 1; dirección de ref.: Punto de pooling de Ámsterdam. Número de secuencia 2; zona 9; dirección de ref.: punto de pooling/de carga desagregada de Bruselas. Número de secuencia 3; zona 12; dirección de ref.: Punto de carga desagregada de París. El transporte entre la zona 1, la zona 9 y la zona 12 se carga con costos de transporte. Temas relacionados Definir y usar zonas en Flete Uso de rutas estándar Métodos de planificación Zona La zona de la ruta estándar. Una zona se compone de varias direcciones que comparten el mismo código de zona. Temas relacionados Definir y usar zonas en Flete Ruta estándar La ruta estándar para la que se mantienen las zonas. Secuencia en ruta La Secuencia en ruta de la ruta estándar. El número de secuencia indica el orden en que el transportista visita las zonas. Dirección de referencia La Dirección de referencia de la ruta estándar. La Dirección de referencia es la dirección más importante de la zona. Normalmente, se trata de un punto de pooling y/o de carga desagregada. Puede seleccionar la Dirección de referencia entre las direcciones definidas para la zona que ha seleccionado en el campo Zona. Puede definir direcciones para zonas en la sesión Direcciones - Gestión de Fletes (fmfmd0110m000). |