| # CTP de componente En una comprobación de la CTP de componente de un artículo, LN comprueba si hay disponible suficiente cantidad de los componentes del artículo para fabricar ese artículo. Como norma, se realiza una comprobación de CTP de componente en la situación siguiente: Se comprueba la ATP de un artículo. El valor ATP del artículo resulta insuficiente para satisfacer la demanda implicada. Las comprobaciones de CTP de componente están habilitadas para el artículo implicado (consulte la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000)). Se realiza una comprobación de CTP de componente en la estructura de materiales (BOM) del artículo, en su estructura de materiales críticos (BCM) o estructura genérica (si es un artículo personalizado). Siempre se debe seleccionar la casilla de verificación Crítico en CTP en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) de los artículos de componente que LN debe tener en cuenta al efectuar una comprobación de CTP de componente para que LN los reconozca como críticos en CTP. Para cada componente crítico en CTP, LN realiza una comprobación de CTP completa. Esta comprobación puede constar de varios tipos de comprobaciones de ATP y de CTP basadas en los parámetros de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), Tenga en cuenta que esto puede originar una comprobación de componentes multinivel, en la que LN también comprueba componentes de nivel inferior. Nota La comprobación de CTP de componente omite la especificación, independientemente del valor del campo Propagación de trazabilidad de demanda en la sesión Estructura (tibom1110m000). LN simplemente asume que todo el ATP de los componentes está disponible. Ejemplo Fabrica 4 artículos: A, B, C y D. D es un componente crítico de C C es un componente crítico de B B es un componente crítico de A En la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), se ha seleccionado la casilla de verificación CTP de componente para todos los artículos y la casilla de verificación Crítico en CTP para los artículos B, C y D. No se han seleccionado las casillas de verificación Capacidad CTP, ATP por canal ni CTP de artículo de familia. LN inicia una comprobación de CTP para el artículo A con una comprobación de ATP estándar. Si la ATP del artículo A es insuficiente, LN realiza una comprobación de CTP multinivel completa para el artículo B. Esto significa que se comprueban los datos siguientes: La ATP del artículo D La ATP del artículo C y el volumen que puede fabricarse según la ATP del artículo D La ATP del artículo B y el volumen que puede fabricarse según la ATP del artículo C Fecha de necesidad del componente Si realiza una comprobación de CTP de componente, LN calcula la fecha de necesidad del componente basándose en la fecha de necesidad del artículo principal. La diferencia entre la fecha de necesidad del artículo principal y la fecha de necesidad del componente es el decalaje de plazo de entrega. LN planifica el decalaje según el calendario aplicable y el tipo de disponibilidad definido en la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000). El valor del campo Período de CTP de componente de la sesión Parámetros de planificación (cprpd0100m000) también afecta al decalaje de plazo de entrega. Utilizar la estructura (BOM) Si la comprobación de CTP de componente se basa en la estructura (BOM), LN calcula la fecha de necesidad del componente utilizando los datos de las sesiones Estructura (tibom1110m000) y Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Si en la sesión Estructura (tibom1110m000) está seleccionada la casilla de verificación Usar decalaje de plazo de entrega, LN utiliza el valor del campo Decalaje de plazo de entrega de esa sesión como decalaje de plazo de entrega. Si en la sesión Estructura (tibom1110m000) está desmarcada la casilla de verificación Usar decalaje de plazo de entrega, LN utiliza el plazo de entrega de orden del artículo principal como decalaje de plazo de entrega. El plazo de entrega de orden de un artículo se define en el campo Plazo de entrega de orden de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). Utilizar la estructura de materiales críticos (BCM) Si la comprobación de CTP de componente se basa en la estructura de materiales críticos, LN calcula la fecha de necesidad del componente utilizando los datos de la sesión Estructura de materiales críticos (cprpd3120m000). Si en la sesión Estructura (tibom1110m000) está seleccionada la casilla de verificación, LN utiliza el valor del campo Decalaje de plazo de entrega de la sesión Estructura de materiales críticos (cprpd3120m000). Cómo configurar comprobaciones de CTP de componente Configurar el artículo principal Si se ha seleccionado la casilla de verificación CTP de componente en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) para un artículo determinado, se podrán realizar comprobaciones de CTP de componente para el artículo correspondiente. Desmarque la casilla de verificación Componente de la sesión Gestión de ATP (cprrp4800m000) para inhabilitar las comprobaciones de CTP de componente para ese artículo. Nota También puede utilizar las comprobaciones de CTP de componente en situaciones de configuración bajo pedido. Configurar los componentes En la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), seleccione la casilla de verificación Crítico en CTP para todos los componentes que se deben comprobar. Especifique un decalaje de plazo de entrega de una de las siguientes formas: En la sesión Estructura (tibom1110m000), seleccione la casilla de verificación Usar decalaje de plazo de entrega y especifique el decalaje de plazo de entrega en el campo Decalaje de plazo de entrega. Si un artículo se utiliza como componente para varios artículos principales, debe especificar este decalaje de plazo de entrega en cada estructura en la que se encuentra el componente. En la sesión Estructura (tibom1110m000), desmarque la casilla de verificación Usar decalaje de plazo de entrega. En la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000), especifique el decalaje de plazo de entrega en el campo Plazo de entrega de orden. Si el artículo se utiliza como componente para varios artículos principales, LN utiliza este valor en los cálculos de CTP para cada artículo terminado. Temas relacionados Tipos de comprobaciones ATP y CTP Comprobaciones de CTP ampliadas Procedimiento de comprobación de CTP Reservas de CTP de componente CTP de componente y capacidad CTP para grupos |