| # Análisis de fallos consolidado (tsclm4110m000) Utilice esta sesión para consultar el análisis de fallos actual e histórico de las órdenes de servicio, órdenes de venta de material y órdenes de trabajo. Origen Hace referencia al origen de la orden. A continuación se indica el origen de una orden: llamada orden de servicio orden de venta de mantenimiento orden de trabajo Número de orden El número de orden hace referencia a las órdenes de servicio, las órdenes de venta de mantenimiento y las órdenes de trabajo. Actividad La unidad más pequeña de actividad que se puede realizar para las órdenes de servicio, las órdenes de venta de mantenimiento y las órdenes de trabajo. El número de línea de actividad permite definir más de una actividad para una orden. Número de línea Número de línea de un artículo. Número de línea Descripción o nombre de código. Número de secuencia El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Artículo El artículo o artículo seriado cuyo fallo se ha notificado. Número de serie El número de serie del artículo seriado. Problema El problema real determinado por el ingeniero de soporte o de servicio. Solución La solución definitiva determinada por el ingeniero de soporte/servicio que ha resuelto el problema real. Actividades de referencia La actividad de referencia que se debe ejecutar. Actividades de referencia Descripción o nombre de código. Motivo de fallo Motivos de fallo de un artículo. Fecha de fallo Fecha de fallo de un artículo. Fecha de orden Fecha en la que se genera la orden de servicio, la orden de venta de mantenimiento o la orden de trabajo. Listar análisis de fallos consolidado Inicia la sesión Listar análisis de fallos consolidado (tsclm4410m000), que lista el análisis de fallos consolidado para el rango seleccionado. |