| # Accionadores de mantenimiento (tsmdm0169m100) Utilice esta sesión para definir accionadores de mantenimiento alfanuméricos para el conjunto de accionadores de mantenimiento. Nota Al realizar una inspección, LN comprueba un conjunto de accionadores de mantenimiento aplicable. Si el valor medido coincide con uno de los accionadores de mantenimiento del conjunto de mantenimiento, se genera una notificación de mantenimiento. Temas relacionados Inspecciones de servicio y escenarios de mantenimiento preventivo Conjunto de accionadores de mantenimiento El conjunto de accionadores de mantenimiento al que pertenece el accionador. Descripción Descripción o nombre de código. Accionador La ID única del accionador de mantenimiento. El valor es El valor del accionador alfanumérico que acciona la creación de una notificación de mantenimiento. Se muestran los valores de medida alfanuméricos definidos para el tipo de medida del conjunto de accionadores de mantenimiento. Mensaje de accionador El código del mensaje accionador. Para los valores de medida alfanuméricos, LN toma como predeterminado el valor Mensaje de accionador de la sesión Valores de medida alfanuméricos (tsmdm0166m000). Descripción Descripción o nombre de código. Recomendación predeterminada La recomendación definida como valor predeterminado para el accionador de mantenimiento. LN toma este valor como predeterminado sólo si está seleccionada la casilla de verificación Valor predeterminado en la sesión Recomendación (tsmdm0167m000). Recomendación Descripción o nombre de código. Actividad de seguimiento predeterminada La actividad de referencia definida como valor predeterminado para el accionador de mantenimiento. Descripción Descripción o nombre de código. |