| # Uso de rutas estándar Una ruta estándar es una ruta fija por la que se viaja con cierta frecuencia, como por ejemplo un camión que visita direcciones de entrega según una programación fija, un servicio ferroviario o un servicio marítimo. Normalmente, el transporte mediante rutas estándar cuesta menos que los viajes mediante rutas no fijas. Una ruta estándar cubre un rango de direcciones y proporciona algunos detalles sobre la ruta, como la frecuencia de ejecución de la ruta, el transportista y el grupo de medios de transporte de los medios de transporte que viajan por la ruta estándar. La mayoría de estos detalles de ruta estándar los define el usuario. Los rangos de direcciones se definen por códigos postales o por zonas. Los códigos postales de las rutas estándar se definen en la sesión ZIP Codes by Standard Route (fmlbd0151m000) y las zonas de las rutas estándar se definen en la sesión Areas by Standard Route (fmlbd0152m000). Puede definir frecuencias de ejecución para las rutas estándar en la sesión Standard Routes (fmlbd0150m000) y en la sesión Dates and Times by Standard Route (fmlbd0155m000). Puede acceder a estas sesiones en el menú apropiado de la sesión Standard Routes (fmlbd0150m000). En la sesión Standard Routes (fmlbd0150m000) puede añadir los siguientes detalles de ruta a la ruta estándar: Categoría de transporte Transportista Combinación de medios de transporte Grupo de medios de transporte Ruta Frecuencias de ejecución para rutas estándar Las rutas estándar se utilizan en los algoritmos de planificación de consolidación y pooling. El algoritmo de pooling utiliza planificaciones de ruta. Los trayectos de planificación de ruta pueden utilizar rutas estándar. Una expedición o una carga se asignan a una ruta estándar si: Las horas y direcciones de la expedición o carga coinciden con el marco temporal y el marco geográfico (definidos por zonas o códigos postales) de la ruta estándar. Los detalles de ruta de la expedición o carga coinciden con los de la ruta estándar. Si más de una ruta estándar coincide con estos criterios para una expedición o carga concretas, el motor de creación de carga selecciona la ruta estándar más rentable según el criterio de selección de ruta estándar especificado en la sesión Parámetros de planificación de fletes (fmlbd0100m000). Si especifica rutas estándar distintas en las líneas de orden de flete de una orden de flete, el motor de creación de carga crea una carga separada para cada ruta estándar. Las rutas estándar no son obligatorias pero, si utiliza el método de planificación de consolidación, puede crear cargas y expediciones de la forma mostrada en el ejemplo de Métodos de planificación. Temas relacionados Frecuencias de ejecución para rutas estándar Definir y usar zonas en Flete Uso de planificaciones de ruta El proceso de creación de carga Varios medios de transporte por carga Métodos de planificación |