| # Operaciones posmontaje En este documento se describe cómo configurar LN para que ejecute otras operaciones en centros de trabajo normales con un artículo después de finalizar una orden de montaje. En ocasiones, en un artículo montado que sale de la línea de montaje se deben realizar más operaciones. En LN, para realizar esto, cree una orden de reproceso para el artículo. Procedimiento Para realizar otras operaciones en planta en un artículo después de finalizar la orden de montaje, realice los pasos siguientes: Configure el artículo genérico con un artículo estándar asociado. De forma opcional, defina una ruta para el artículo estándar. En la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000), cree una orden de fabricación. En el menú Específico, haga clic en Números de serie y especifique el número de serie del artículo terminado. En la sesión de detalles, seleccione la casilla de verificación Orden de reproceso. Defina las operaciones de la orden de fabricación. Puede seleccionar una ruta para la orden de fabricación o añadir manualmente operaciones a la orden de fabricación. Utilice la sesión Materiales estimados (ticst0101m000) para definir los materiales necesarios. Para añadir materiales de la estructura de materiales (BOM) de otro artículo, en el menú Específico, haga clic en Añadir/explosionar fantasma. Nota El artículo fabricado que es el artículo terminado de la orden de reproceso también es un material de dicha orden. Temas relacionados Almacenar artículos genéricos terminados - Configuración Resumen de control de montaje |