| # Procesamiento directo de insuficiencias de material Este tema describe cómo procesar materiales entregados para órdenes de fabricación después de haber resuelto una insuficiencia, sin necesidad de una gestión de almacén manual y exhaustiva. Entrega directa de material Para entregar materiales con poca gestión administrativa, puede seleccionar la casilla de verificación Proceso directo de línea de orden de almacenaje en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000) o en la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Si existen insuficiencias durante el posconsumo o el procesamiento directo y, posteriormente, ha llegado material nuevo al stock, puede omitir el procedimiento de orden de almacenaje y procesar directamente la cantidad de material restante. Puede procesar las insuficiencias para un rango de órdenes de fabricación, órdenes de fabricación determinadas, operaciones o líneas de material. Después de procesar las insuficientes de material, LN lista las insuficiencias resueltas de forma detallada. Restricciones El procesamiento directo de las insuficiencias sólo se puede realizar en el caso de material en una orden de fabricación para la que sea de aplicación lo siguiente: La casilla de verificación Proceso directo de línea de orden de almacenaje está seleccionada. Esto siempre es verdadero para los materiales posconsumidos. La cantidad pedida de material en la línea de orden de almacenaje de fabricación supera la cantidad real. Esto significa que el material restante está en progreso en el almacén. El procesamiento directo de las líneas de orden de almacenaje sin bloquear sólo se puede realizar si la línea de orden de almacenaje cumple los criterios siguientes: Se encuentra el número de serie correcto si el material está seriado en stock. Se encuentra el lote correcto si el material es un artículo controlado por lote y la selección de lote es Específico. La combinación de artículo-almacén es correcta. Se encuentra la unidad preconfigurada correcta a partir de la intercambiabilidad si el material es de unidad preconfigurada. Nota Los materiales para los que la cantidad pedida sea inferior a la cantidad real son devoluciones. Las devoluciones no se procesan automáticamente y se deben gestionar mediante el procedimiento de orden de almacenaje. Procedimiento Comprobar insuficiencias Para comprobar las insuficiencias que se pueden procesar, inicie la sesión Procesar insuficiencias de material (tisfc0221m000) y seleccione la casilla de verificación Sólo simulado. También puede utilizar la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100) para encontrar insuficiencias. Si se muestra una cantidad para un material concreto en el campo Para entregar por almacenaje y la casilla de verificación Proceso directo de línea de orden de almacenaje está seleccionada, existe una insuficiencia. Procesar insuficiencias para un rango de órdenes de fabricación Para procesar las insuficiencias en un lote, utilice la sesión Procesar insuficiencias de material (tisfc0221m000). Procesar insuficiencias para una orden de fabricación específica Para procesar las insuficiencias para una orden de fabricación única, utilice la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100) o la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000). Si utiliza la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100), realice los pasos siguientes: Inicie la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Busque la orden de fabricación pertinente. No seleccione ningún registro. En el menú Ver, señale Clasificar por y, a continuación, haga clic en Orden de fabricación, posición. Sin seleccionar un registro, en el menú apropiado, haga clic en Procesar insufic. material. Si utiliza la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000), realice los pasos siguientes: Inicie la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000). En el menú apropiado, haga clic en Procesar insufic. material. Procesar insuficiencias para una operación específica Para procesar insuficiencias para una operación específica, realice los pasos siguientes: Inicie la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Busque la orden de fabricación y la operación pertinentes. No seleccione ningún registro. En el menú Ver, señale Clasificar por y, a continuación, haga clic en Orden de fabricación, operación, posición. Seleccione la operación pertinente. Sin seleccionar un registro, en el menú apropiado, haga clic en Procesar insufic. material. Procesar insuficiencias para una línea de material estimada específica Para procesar insuficiencias para una línea de material estimada específica, realice los pasos siguientes: Inicie la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100). Busque la orden de fabricación pertinente. Seleccione la línea de material pertinente. En el menú apropiado, haga clic en Procesar insufic. material. Procesar insuficiencias para una línea de orden de almacenaje específica Si utiliza la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000), realice los pasos siguientes: Inicie la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000). Seleccione el movimiento de stock pertinente. En el menú apropiado, haga clic en Procesar insufic. material. Barra de herramientas En la sesión Material por entregar para órdenes de fabricación (ticst0101m100) y en la sesión Órdenes de almacenaje de fabricación (timfc0101m000), el icono de la barra de herramientas indica el comando Procesar insufic. material. Temas relacionados Resumen de entrega de material Evitar insuficiencias en órdenes de fabricación |