| # Concepto de mantenimiento - Actividades previstas (tsspc1125m000) Utilice esta sesión para ver la lista de actividades previstas para el mantenimiento preventivo de un artículo. Las actividades previstas del artículo se generan en la sesión Generar plan de mantenimiento (tsspc2200m000) (basadas en las actividades de referencia listadas en el concepto de mantenimiento del artículo), o se especifican manualmente en esta sesión. Artículo El código del artículo para el que se prevén las actividades de referencia. Clase de utilización El código de la clase de utilización del artículo. Clase de utilización El nombre o la descripción de la clase de utilización. Actividad de referencia El código de la actividad de referencia que se realiza en el artículo. Actividad de referencia El nombre o la descripción de la actividad de referencia prevista para el artículo. Número de secuencia Este número diferencia actividades con el mismo código de referencia pero con distintos tiempos de ejecución. Nota Las actividades de referencia mostradas se clasifican en grupos con el mismo código de referencia. Los grupos se listan en orden alfabético. El orden dentro de los grupos viene determinado por el número de secuencia. Cuando LN genera actividades previstas, proporciona números de secuencia mayores a actividades con tiempos de ejecución posteriores, por lo que las actividades se muestran cronológicamente dentro de sus grupos. Cuando añada manualmente una actividad, es recomendable darle un número de secuencia que muestre la actividad añadida en la secuencia cronológica correcta para su grupo. Artículo hijo Si una actividad prevista se aplica a un artículo hijo (constituyente) de un artículo, aquí se proporciona el código del artículo hijo. Descripción El nombre o la descripción del artículo. Ciclo de mantenimiento La duración del ciclo de mantenimiento del artículo. El valor se define en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Nota Las actividades no se pueden prever para fuera del período de duración del ciclo de mantenimiento, es decir, el valor en el campo Número de debe ser inferior o igual al valor mostrado aquí. Ciclo de mantenimiento La unidad de tiempo del ciclo de mantenimiento. Nº año Determina, junto con los valores en los campos Meses/Semanas y Días, el punto de tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites. Nº año Unidad para año Meses/Semanas Determina, junto con los valores en los campos Años y Días, el punto del tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites. Si la duración del ciclo de mantenimiento es de un mes o superior, el valor de este campo es el número de meses. Si el ciclo de mantenimiento es inferior a un mes, el valor de este campo es el número de semanas. Días Determina, junto con los valores en los campos Años y Meses/Semanas, el punto del tiempo durante el ciclo de mantenimiento del artículo en el que debe realizarse la actividad prevista. Nota El punto del tiempo determinado por estos campos debe estar comprendido en el ciclo de mantenimiento o en sus límites. Días Unidad para día Período de tolerancia La fecha de inicio de la actividad puede cambiarse, a menos que esta fecha esté comprendida dentro de este período. El período que determina que todas las actividades dentro de este período pueden agruparse. El período de tolerancia puede explicarse de la forma siguiente: actividad A | | actividad B | actividad C <*********> actividad A del período de tolerancia En este caso, la actividad A y la actividad B pueden agruparse. La actividad C no se puede agrupar. Período de tolerancia Las unidades utilizadas para expresar el valor del período de tolerancia. Valor independiente de predicción El valor de la variable independiente cuando tiene que realizarse la actividad. Éste es el valor previsto para cuando la variable dependiente alcanza su valor normalizado. Valor independiente de predicción La unidad utilizada para medir la variable independiente. Valor depen. predic. El valor normalizado de la variable dependiente cuando la actividad debe realizarse en el artículo. Valor depen. predic. La unidad utilizada para medir la variable dependiente. Ruta maestra La ruta maestra utilizada para la actividad. Opción de ruta Las opciones de ruta que se han utilizado para generar la actividad de orden de servicio. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta Nº 1 La descripción de la opción de ruta. Temas relacionados Rutas maestras y opciones de ruta Lanzar el archivo principal Abre el documento maestro asociado. |