| # Redes (ecedi0120s000) Utilice esta sesión para definir redes. Puede definir: Datos de referencia Las características de los archivos ASCII. Temas relacionados Uso de redes Red Un código que identifica una red de comunicación utilizada para gestionar el flujo de datos a través de un intermediario (como la comunicación mediante una red de valor añadido (VAN) vía un conversor EDI) o directamente, sin conversión, a una compañía hermana que utilice el mismo software. Descripción La descripción o el nombre del código. Ruta de acceso El directorio en el que se almacenan los datos EDI relacionados con esta red. Valor predeterminado El valor especificado en el campo Ruta de acceso estándar de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Nota Si tiene más de una compañía ERP que se utilizará para EDI externo, debe crear directorios exclusivos para cada compañía. Temas relacionados Estructura de directorios Creación de varios directorios Nuestra identificación Su dirección de red. Puede ser un código unívoco que utilice para representarse a usted mismo y a sus partners EDI (internos y externos). Valor predeterminado El valor del campo Nuestra identificación en la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Referencia general Las referencias para los mensajes salientes pueden registrarse por red o como referencias generales. Si esta casilla de verificación está seleccionada, las referencias para los mensajes salientes se basan en los parámetros de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las referencias para los mensajes salientes se basan en la configuración de campo de la sesión Redes (ecedi0120s000). Parte fija Formato de fecha Primer número libre Acción en primer mensaje en fecha nueva Temas relacionados Estructuración de números de referencia Parte fija La parte fija del número de referencia, si no se ha seleccionado la casilla de verificación Referencia general. Valor predeterminado El valor del campo Parte fija de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Temas relacionados Estructuración de números de referencia Formato de fecha El formato de fecha utilizado como parte del número de referencia si no se ha seleccionado la casilla de verificación Referencia general. Valor predeterminado El valor del campo Formato de fecha de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Nota Al seleccionar el formato de fecha, recuerde que el número de referencia tiene 14 posiciones. Temas relacionados Estructuración de números de referencia Primer número libre Si no se ha seleccionado la casilla de verificación Referencia general, este es el primer número libre utilizado en el número de referencia del siguiente mensaje saliente. Valor predeterminado El valor del campo Primer número libre de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Nota Puede ajustar manualmente el primer número libre. Temas relacionados Estructuración de números de referencia Acción en primer mensaje en fecha nueva Si no se ha seleccionado la casilla de verificación Referencia general, indique cómo desea incrementar los números de secuencia. Valor predeterminado El valor del campo Acción en primer mensaje en fecha nueva de la sesión Parámetros de EDI (ecedi0100s000). Multicompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta red se utilizará para la comunicación interna entre diferentes compañías LN. Nota Sólo se pueden combinar con una red de estas características los partners designados para situaciones multiplanta (aquéllos que tienen una compañía afiliada multiplanta definida en la sesión Partners (tccom4100s000)). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la red se utilizará para la comunicación con partners de EDI externo. Temas relacionados Comunicación EDI interna Comunicación multicompañía Configuración de la comunicación multicompañía Leer automáticamente mensajes generados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se inicia automáticamente un proceso de lectura de mensajes generados en la compañía a la que van destinados los mensajes. Nota Este campo sólo pertenece a EDI interno. Separador de registro En función del sistema operativo en el que se haya implementado LN EDI, cada registro (o línea de registro) del campo ASCII acabará en LF (avance de línea) y CR (retorno de carro), o sólo en LF. Utilice LF cuando el sistema operativo utilice automáticamente CR. Tipo de campo Los archivos ASCII se presentan en dos formatos básicos. Su selección debe basarse en el formato de datos esperado por el software de conversión EDI externo. Signo separador El carácter que deberá utilizarse como separador de campo para los campos delimitados. Nota La entrada de datos puede depender del software EDI externo. Algunos de los separadores de campo utilizados con frecuencia son la barra vertical (|) o, en algunos entornos, la coma (,). Signo alrededor de cadenas El signo especial que engloba los campos de cadena en el software EDI externo. Por ejemplo: "JOHNSON","TEXTO ADICIONAL". Los campos están delimitados por una coma y van entre comillas. Nota La entrada de datos puede depender del software EDI externo. Este campo no es obligatorio en EDI de LN. Signo de sustitución El signo separador que se utilizará para reemplazar los caracteres que se utilizan actualmente como separadores de campo. Nota Los datos de los mensajes EDI salientes no pueden incluir caracteres iguales a los separadores de campo. Por ejemplo: El separador de campo es una coma (,). El carácter de sustitución es un punto y coma (;). Los datos son (Muy Sr. nuestro,). Los datos en el mensaje saliente son (Muy Sr. nuestro;). Signo de sustitución Si se ha definido un valor en el campo Signo alrededor de cadenas, el signo separador que se utilizará para sustituir los caracteres utilizados actualmente para englobar los campos de cadena. Nota Los datos de los mensajes EDI salientes no pueden contener caracteres iguales a los caracteres que engloban cadenas. Por ejemplo: El carácter que delimita las cadenas ("). El carácter sustituto ('). Los datos son (Nota: El número de artículo es "355444"). Los datos en el mensaje saliente son ("Nota: El número de artículo es '355444"'). Permitir ceros iniciales Si esta casilla de verificación está seleccionada, el espacio delante del número se cumplimenta con ceros. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el espacio delante del número se cumplimenta con espacios. Nota Algunos paquetes de conversión EDI esperan que los campos numéricos tengan ceros iniciales (sólo relevante para los campos con un longitud fija). Su elección en este campo depende del software EDI externo. Suprimir comunicación estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se suprime el procedimiento de comunicación estándar y se ignora la lógica de semáforo EDI utilizada en el proceso EDI externo. Nota Asegúrese de que los mensajes generados dentro de esta red se eliminen manualmente del directorio appl_from. El estatus de un mensaje generado no se cambia a Leído por partner hasta que no se hayan eliminado todos los archivos asociados al mensaje. Los mensajes entrantes deben colocarse manualmente en el directorio appl_to. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se lleva a cabo el procedimiento de comunicación estándar del software de comunicación EDI externo. Generar mensajes salientes antes de conexión Si esta casilla de verificación está seleccionada, la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) genera mensajes salientes antes de leer los mensajes entrantes. Si no está seleccionada esta casilla de verificación, LN envía los mensajes que están pendientes de envío a la red. No genera ningún mensaje saliente. Proceso paralelo de entrada necesario Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay un impulsor de rendimiento activo para esa sesión, se utilizan bshells paralelas para los mensajes entrantes. Temas relacionados Usar impulsores Activar impulsores Proceso paralelo de salida necesario Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay un impulsor de rendimiento activo para esa sesión, se utilizan bshells paralelas para los mensajes salientes. Temas relacionados Usar impulsores Activar impulsores |