| # Configuración del posconsumo La configuración de los parámetros que controlan el posconsumo se explica mediante el siguiente ejemplo: Se han definido los siguientes artículos: RELOJ CLAVIJA El artículo CLAVIJA se utiliza como un componente para el artículo RELOJ en una tarea denominada MONTAJE. Posconsumo de materiales Utilice la siguiente configuración en la sesión Items - Production (tiipd0101m000) para configurar los artículos que deben posconsumirse: Seleccione la casilla de verificación Posconsumo cuando material para el artículo CLAVIJA. Seleccione la casilla de verificación Materiales de posconsumo para el artículo RELOJ. Cuando crea una orden de fabricación, estas casillas de verificación determinan los valores predeterminados de: La casilla de verificación Materiales de posconsumo en la sesión Estimated Materials (ticst0101m000) (para CLAVIJA). La casilla de verificación Backflush Materials en la sesión Production Orders (tisfc0101s000). Puede modificar estas casillas de verificación en una orden de fabricación concreta. LN posconsume el material solamente si selecciona ambas casillas de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación Backflush Materials, LN deselecciona las casillas de verificación Materiales de posconsumo para todos los materiales. Posconsumo de horas Use los siguientes parámetros para configurar los artículos para el posconsumo de horas: Seleccione la casilla de verificación Backflushing para la tarea MONTAJE en la sesión Task Relationships (tirou0104m000). Seleccione la casilla de verificación Horas de posconsumo para el artículo RELOJ en la sesión Items - Production (tiipd0101m000). Cuando define una operación para la tarea MONTAJE, la casilla de verificación Backflushing de la sesión Task Relationships (tirou0104m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Posconsumo de la sesión Routing Operations (tirou1102m000). Cuando crea una orden de fabricación, LN establece los siguientes valores predeterminados: La casilla de verificación Posconsumo de la sesión Routing Operations (tirou1102m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Posconsumo en la sesión Production Planning (tisfc0110m000). La casilla de verificación Horas de posconsumo de la sesión Items - Production (tiipd0101m000) determina el valor predeterminado de la casilla de verificación Horas de posconsumo en la sesión Production Orders (tisfc0101s000). Puede modificar estas casillas de verificación en una orden de fabricación concreta. LN posconsume las horas solamente si selecciona ambas casillas de verificación. Si deselecciona la casilla de verificación Horas de posconsumo, LN deselecciona las casillas de verificación Posconsumo para todas las operaciones. Para permitir el posconsumo de horas, también debe: Especificar un valor en el campo Backflush Employee en la sesión Work Centers (tirou0101m000). Especificar un valor en el campo Hourly Labor Type en la sesión Shop Floor Control Parameters (tisfc0100s000) para determinar si el trabajo se carga como horas normales u horas extra. Artículos seriados Los artículos seriados sólo se pueden posconsumir si en la sesión de detalles Items - Warehousing (whwmd4500m000) la casilla de verificación Serials in Inventory no está seleccionada y el campo Register Serial Issue During As Built es Yes. En el resto de casos, los artículos seriados no se pueden posconsumir. Si el artículo seriado está controlado por lotes, el lote desde el que se posconsumen los artículos se basa en el método de salida ( Last In First Out (LIFO), First In First Out (FIFO)) definido en la sesión de detalles Items - Warehousing (whwmd4500m000). Varios Establezca los siguientes parámetros en la sesión Shop Floor Control Parameters (tisfc0100s000): Seleccione un método de posconsumo para determinar el nivel de interacción del usuario en el procedimiento de posconsumo. Seleccione los dispositivos para los listados de materiales y de horas de posconsumo. Temas relacionados Procedimiento de posconsumo Posconsumir |