| # Segmentos de línea Utilice la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Segmentos de línea\Segmentos de línea – tiasl1540m000 para definir segmentos de línea. Los segmentos de línea deben siempre empezar con un colchón. Un segmento de línea debe contener un colchón. La presencia de una o más estaciones de línea es opcional, pero un segmento de línea suele contener estaciones de línea. Puede utilizar esta sesión para visualizar o editar al empleado, esto es, el planificador de segmento, responsable de planificar un segmento de línea específico. Vinculación de segmentos de línea a líneas de montaje Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Líneas de montaje\Líneas de montaje – tiasl1530m000. Para vincular segmentos de línea a líneas de montaje, complete los siguientes pasos: Paso 1: Seleccione la línea de montaje principal. Haga clic en Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000) desde el menú apropiado para iniciar la sesión. Paso 2: Vincule segmentos de línea a la línea de montaje principal en la secuencia correcta. Nota Debe vincular el último segmento de línea de una línea de suministro al segmento de línea de la línea padre, con el fin de vincular la línea de suministro a una línea padre. La última estación de línea de una línea de suministro debe vincularse a la estación de línea de alimentación de la línea padre. Vinculación de estaciones a segmentos de línea Abra la sesión \ Infor ERP Fabricación\Control de montaje\Segmentos de línea\Segmentos de línea – tiasl1540m000. Para vincular estaciones a segmentos de línea, complete los siguientes pasos: Seleccione el segmento de línea, y las estaciones en el menú apropiado. Se inicia la sesión Segmento de línea - Estaciones (tiasl1550m000). Vincule el colchón y las estaciones de línea definidas para el segmento al segmento de línea. Utilice la sesión Segmento de línea - Estaciones (tiasl1550m000) para visualizar o modificar las estaciones de línea de un segmento de línea de montaje y las relaciones existentes entre sí. Puede consultar las estaciones efectivas actuales o todas las estaciones para un segmento de línea. Puede vincular estaciones de línea en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Para definir qué estaciones de línea se vinculan a qué segmento, para una fecha específica, puede utilizar la sesión de detalles. Si utiliza PCF, puede utilizar el procedimiento de definición de línea de Configurador para definir qué estaciones de línea se vinculan a qué segmento, para una fecha específica. Nota La secuencia de estaciones de línea comienza con el colchón del segmento de línea actual, pero termina con el colchón relacionado con el segmento de línea subsiguiente. La última estación de línea del último segmento de línea de una línea de suministro puede conectarse a una estación de línea que forma parte de un segmento de la línea de montaje principal. Mediante este vínculo, usted indica a qué estación de línea de la línea de montaje principal se suministrará el artículo montado de la línea de suministro. |