| # Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tarifa Para los artículos repetitivos (RPS), para cada ruta definida para los artículos repetitivos, y para las rutas estándar, LN calcula: El centro de trabajo que es el cuello de botella de la ruta en cuestión. La tasa de producción de la operación de cuello de botella. Para determinar el centro de trabajo de cuello de botella, debe calcularse la tasa de producción de cada centro de trabajo en una ruta. La tasa de producción se calcula por minuto o por hora, según el valor del campo Unidad de tiempo de tasa producción en la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000). La tasa de producción de una operación de ruta de un centro de trabajo se calcula a partir de la siguiente fórmula: La tasa de cuello de botella se divide por 60 sólo si el campo Unidad de tiempo de tasa producción de la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000) es Minuto. El cálculo de una tasa de producción puede efectuarse para rutas estándar y rutas de artículo. En el caso de una ruta de artículo, el factor de divisa para planificación depende del valor especificado en el campo Factor de divisa para CP de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000). En el caso de una ruta estándar, siempre se asume que el factor de divisa para planificación es 100%. Cuando se ha efectuado el cálculo para todas las operaciones, la operación que tiene la tasa de producción más baja aparece como la operación de cuello de botella. El centro de trabajo correspondiente se utiliza como centro de trabajo de cuello de botella, y la tasa de producción calculada se utiliza como tasa de producción para este centro de trabajo de cuello de botella. |