| # Condiciones de mantenimiento de las unidades de embalaje Se pueden mantener unidades de embalaje con todos los estatus en todas las etapas del flujo de entrada, almacenamiento o flujo de salida excepto: La unidad de embalaje está inactiva y tiene el estatus Inactivo. Sin embargo, se pueden vincular unidades de embalaje a unidades de embalaje inactivas vacías. De este modo, la unidad de embalaje inactiva se convierte en la unidad padre y obtiene el estatus de la unidad de embalaje que se vincula. Se pueden vincular otras unidades de embalaje a este padre si sus estatus coinciden con el estatus del padre. La unidad de embalaje tiene el estatus Rechazado. La unidad de embalaje está lista para expedición y tiene el estatus Congelado. La unidad de embalaje ha salido del almacén y tiene el estatus Expedido. La unidad de embalaje se está transfiriendo a otro almacén y tiene el estatus En tránsito. La unidad de embalaje ya no se utiliza y tiene el estatus Cerrado. Tenga en cuenta que no se pueden vincular unidades de embalaje con distintos estatus. Si alguna de estas excepciones es aplicable a una unidad de embalaje, los comandos de mantenimiento de esta unidad de embalaje no estarán disponibles. Si se utiliza la funcionalidad de arrastrar y soltar en la Árbol unidades embalaje para mover unidades de embalaje, aparecerán mensajes si alguna acción no está disponible. El proceso de vincular y desvincular unidades de embalaje puede repercutir en la estructura subyacente de las líneas de sugerencia o expediciones. No se pueden vincular unidades de embalaje sugeridas para otras ubicaciones. Si se modifican estructuras de unidades de embalaje vinculadas a expediciones o líneas de expedición, ocurrirá lo siguiente: Unidades de embalaje y expediciones Si se mueve una unidad de embalaje hijo a otro padre, la línea de expedición vinculada a la unidad de embalaje hijo se vincula a la cabecera de expedición del nuevo padre y se elimina de la cabecera de expedición de la que se ha movido la unidad de embalaje hijo. Si se vincula una unidad de embalaje vinculada a una línea de expedición a una unidad de embalaje inactiva vacía, la unidad de embalaje inactiva pasará a ser el padre y LN generará una expedición para la unidad de embalaje padre. Los datos para la nueva expedición se copian de la expedición de la que se ha eliminado la línea de expedición/unidad de embalaje hijo. Si se mueven todas las unidades de embalaje hijo/líneas de expedición de un padre o una expedición, se borrará la expedición vinculada a la unidad de embalaje padre. Véase Condiciones para la composición de expedición para ver las condiciones que se aplican al mantenimiento de unidades de embalaje vinculadas a expediciones o líneas de expedición. Temas relacionados Estructuras de unidad de embalaje Definiciones de paquete Generar unidades de embalaje |